**TIRGUS IZPĒTE**

**ROTAĻU LAUKUMA INVENTĀRA PAPILDINĀŠANA,**

**ID Nr. BNP TI 2020/53**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Balvu novada pašvaldība |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs Aleksandrs Sņegovs, mob.28673272,  e**-**pasts: [aleksandrs.snegovs@balvi.lv](mailto:aleksandrs.snegovs@balvi.lv) |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste  Sendija Cibule,t. 64520931, mob. 26415767,  e-pasts: sendija.cibule@balvi.lv |
| **Faksa Nr.** | 64522453 |
| **E-pasta adrese** | dome@balvi.lv |
| **Darba laiks** | pirmdienās 8:30-18:00;  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00;  piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir rotaļu laukuma (Steķintavā, Balvu pilsētā) inventāra papildināšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji ir norādīti tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1).
3. Līguma izpildes vieta: Balvi, Vidzemes iela 22a, LV-4501.
4. Līguma izpildes termiņi: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 31.maijam.
5. Apmaksas noteikumi: pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas divdesmit (20) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Pakalpojuma līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
11. Prasības pretendentiem:

11.1. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze līdzīgu preču piegādē un uzstādīšanā (veiktas vismaz 3 (trīs) piegādes).

1. Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2., Pielikuma Nr.3., un informācijas par pretendenta pieredzi atbilstoši 11.punktam. Pievieno atbilstošus dokumentus, kuros ir visa nepieciešamā pieprasītā informācija, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta pieredzi un atbilstību prasībām.
2. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2020.gada 11.maijam plkst.10:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvos, Balvu novadā, LV-4501** slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku vai elektroniski, sūtot uz [tirgusizpetes@balvi.lv](mailto:tirgusizpetes@balvi.lv). Sūtot elektroniski e-pasta ziņojuma  
   tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī  
   piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU.

Pielikums Nr.1.

**Iekārtu un darbu apjomi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Tāmes pozīcija** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Divdaļīgā mājiņa ar slidkalniņu WD1407 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 2. | Piramīda 0416-1 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 3. | Šūpoles diviem ST1422 (komplektā ar bērnu sēdeklīti) [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 4. | Vingrošanas komplekss S831.10 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | Gab. | 1 |
| 5. | Iekārtu uzstādīšanai nepieciešami darbi un materiāli | Kompl. | 1 |

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Rotaļu laukuma inventāra papildināšana Steķintavā, Balvu pilsētā”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Skaits** | **Specifikācija** |
| 1. | Divdaļīgā mājiņa ar slidkalniņu WD1407 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | 1 | Rotaļu komplekss veidots no:  Augstspiedienā impregnētiem, līmēta priedes koka statņiem – 8 gab. Tie pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku, kas ļauj saglabāt redzamu dabīgo koka struktūru.  Karsti cinkoti statņu paliktņi - 8 gab., kas paredzēti iebetonēšanai zemē;  HDPE plastikāta platformas (2 gab.). Platformas izgatavotas no HDPE polietilēna, kas pārklāts ar neslīdošu pārklājumu;  Jumts - 2 gab., izgatavots no augstas kvalitātes apkārtējās vides ietekmes izturīgām HDPE plāksnēm. Divslīpju konstrukcija veidota no neregulāras formas taisnstūra ar noapaļotām malām;  Trīs slāņu augstas kvalitātes HDPE plastikāta norobežojumi – 3gab. HPDE plāksnes stiprinātas koka statņiem;  Dubulto sienu PVC līšanas tunelis – 1gab Tunelis ar rievotu reljefu no ārpuses, gludu pārklājumu iekšpusē, savieno divas platformas;  Pulēta nerūsējošā tērauda slidkalniņš ar augstas izturības HDPE plastikāta bortiem - 2 gab.;  Nerūsošā tērauda kāpšanas stienis – 1 gab. Pie stieņa piestiprinātas sešstūra formas HDPE plastikāta kāpšanas platformas 3 gab.;  Uz nerūsējoša tērauda pārliktņiem (2 gab.) skaitīkļu komplekts ar neregulāras formas HDPE kauliņiem;  Slīpi novietots rāpšanās tīkls 1 gab. Tā konstrukcija veidota no 2 gab. cinkota un pulverkrāsota tērauda statņiem. Rāpšanās tīkls izgatavots no armētām 16mm trosēm, kuras sastiprinātas ar augstas kvalitātes plastikāta stiprinājumiem. Tīkls kalpo kā kāpnes uz platformu;  Augstas kvalitātes HDPE panelis, kurā iestrādāts iluminators ar sfērisku stiklu 1 gab.;  Alpīnisma siena taisna– 1gab. Izgatavota no HDPE plāksnes un aizķerēm;  Slīpi pie platformas novietota HDPE plastikāta alpīnisma siena 1 gab. ar aizķeres akmeņiem 4 gab., veidota neregulārā formā. Kalpo kā iekāpšanas elements rotaļu kompleksā, savienots ar platformu. - 1 gab.;  Komplekss paredzēts iebetonēt zemē 500 mm betona  Specifikācija:  Drošības zona 27,40 m2  Garums 2 610 mm  Platums 2 590 mm  Kopējais augstums 2 770 mm  Maksimālais krišanas augstums 900 mm  Vecuma diapazons 3 - 14 gadi  Atbilstoši w / EN standartiem 1176-1: 2017  Smagākās daļas svars [kg] 25  Lielākās daļas izmērs [cm] 302x9x9 |
| 2. | Piramīda 0416-1 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | 1 | Piramīda veidota no:  Karsti cinkotas un pulverkrāsotas tērauda galvenās caurules.- 1gab.;  Tērauda troses pārklātas ar polipropilēnu, kas nodrošina augstu izturību un drošību pret vandālismu. Tās stiprinātas konusa formā no statņa augšas uz paplatinājumu apakšā;  Augstas izturības metāla un plastmasas trošu savienojuma elementiem;  Paredzēts lietošanai, viena lietotāja svaram nepārsniedzot 70 kg;  Centrālo statni paredzēts iebetonēt zemē 1000 mm betona masā;  Tīklu piramīdas apakšā ir nostiprināts nerūsējošā tērauda riņķis, kas kalpo kā trošu nostiprinošs elements.  Specifikācija:  Drošības zona 17,34 m2  Garums 1 700 mm  Platums 1 700 mm  Kopējais augstums 2 500 mm  Maksimālais krišanas augstums 700 mm  Vecuma diapazons 3-14 gadi  Atbilstoši w / EN standartiem 1176-1: 2017  Smagākās daļas svars [kg] 30  Lielākās daļas izmērs [cm] 330x10x10 |
| 3. | Šūpoles diviem ST1422 (komplektā ar bērnu sēdeklīti) [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | 1 | Iekārtas apraksts:  80 x 80 mm cinkota un/vai pulverkrāsota tērauda statņiem 4 gab  Cinkots, pulverkrāsots tērauda pārliktnis – 1gab  Šūpoļu krēsliņi izgatavoti no alumīnija plāksnes, kas pārklāta ar gumijotu pārklājumu – 2gab  Zīdaiņu krēsliņš no augstas izturības alumīnija plāksnes, pārklātas ar krāsainu gumiju, ar atzveltnes daļu un aizbīdnī priekšpusē\*  Nerūsējošā tērauda 5mm ķēdes - 4gab  Komplekss paredzēts iebetonēt zemē 600mm betona  Specifikācija:  Drošības zona 21,30 m2  Garums 3 610 mm  Platums 1 940 mm  Kopējais augstums 2 330 mm  Maksimālais krišanas augstums 1 300 m  Vecuma grupa 1-3 / 3-14 gadi  Atbilst EN standartiem 1176-1: 2017 |
| 4. | Vingrošanas komplekss S831.10 [www.vinci-play.com](http://www.vinci-play.com) vai ekvivalents | 1 | Iekārtas apraksts:  Vingrošanas aprīkojums ir ideāls risinājums grupu nodarbībām, kurš paredzēts lietošanai brīvā dabā. Tas piedāvā dažādas stacijas, pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, pakāpienus, horizontālās un vertikālās zviedru sienas, dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, boksa maisu turētājus u.c.  Visas iekārtas ir ideāli pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties līdz pat 12 cilvēku grupa.  Vingrošanas aprīkojums ir sertificēts EN16630 TUV  Iekārta sastāv no:  cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 13 gab.  metāla stabu cinkota metāla paliktņiem - 13 gab.,  pievilkšanās stieņiem - 5 gab.,  rāpšanās kāpņu komplekta (augstums 2 900 mm) ar astoņiem pakāpieniem - 1 gab.,  līdztekas - 2 gab.,  vingrošanas riņķu komplekta - 1 gab.,  rokgājēja - 1 gab.  metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.  Specifikācija:  Garums: 5 116 mm  Platums: 1 661 mm  Augstums: 2 705 mm |

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**ROTAĻU LAUKUMA INVENTĀRA PAPILDINĀŠANA,**

**ID Nr. BNP TI 2020/53**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums / Vārds, Uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas numurs** |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Kontakttālrunis** |  |
| **e-pasts** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona**  **(vārds, uzvārds, amats, telefons)** |  |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Skaits** | **Tehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums:**  **Izvērsts apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām** | **Piedāvātā vienas vienības cena EUR (bez PVN)** | **Piedāvātā cena par plānoto apjomu EUR (bez PVN)** | **Piedāvātā cena par plānoto apjomu EUR (ar PVN)** |
| 1. | 1 | **Divdaļīgā mājiņa ar slidkalniņu WD1407** [**www.vinci-play.com**](http://www.vinci-play.com) **vai ekvivalents**  Rotaļu komplekss veidots no:  Augstspiedienā impregnētiem, līmēta priedes koka statņiem – 8 gab. Tie pārklāti ar videi draudzīgu, atmosfēras iedarbības izturīgu, brūnā tonī tonētu laku, kas ļauj saglabāt redzamu dabīgo koka struktūru.  Karsti cinkoti statņu paliktņi - 8 gab., kas paredzēti iebetonēšanai zemē;  HDPE plastikāta platformas (2 gab.). Platformas izgatavotas no HDPE polietilēna, kas pārklāts ar neslīdošu pārklājumu;  Jumts - 2 gab., izgatavots no augstas kvalitātes apkārtējās vides ietekmes izturīgām HDPE plāksnēm. Divslīpju konstrukcija veidota no neregulāras formas taisnstūra ar noapaļotām malām;  Trīs slāņu augstas kvalitātes HDPE plastikāta norobežojumi – 3gab. HPDE plāksnes stiprinātas koka statņiem;  Dubulto sienu PVC līšanas tunelis – 1gab Tunelis ar rievotu reljefu no ārpuses, gludu pārklājumu iekšpusē, savieno divas platformas;  Pulēta nerūsējošā tērauda slidkalniņš ar augstas izturības HDPE plastikāta bortiem - 2 gab.;  Nerūsošā tērauda kāpšanas stienis – 1 gab. Pie stieņa piestiprinātas sešstūra formas HDPE plastikāta kāpšanas platformas 3 gab.;  Uz nerūsējoša tērauda pārliktņiem (2 gab.) skaitīkļu komplekts ar neregulāras formas HDPE kauliņiem;  Slīpi novietots rāpšanās tīkls 1 gab. Tā konstrukcija veidota no 2 gab. cinkota un pulverkrāsota tērauda statņiem. Rāpšanās tīkls izgatavots no armētām 16mm trosēm, kuras sastiprinātas ar augstas kvalitātes plastikāta stiprinājumiem. Tīkls kalpo kā kāpnes uz platformu;  Augstas kvalitātes HDPE panelis, kurā iestrādāts iluminators ar sfērisku stiklu 1 gab.;  Alpīnisma siena taisna– 1gab. Izgatavota no HDPE plāksnes un aizķerēm;  Slīpi pie platformas novietota HDPE plastikāta alpīnisma siena 1 gab. ar aizķeres akmeņiem 4 gab., veidota neregulārā formā. Kalpo kā iekāpšanas elements rotaļu kompleksā, savienots ar platformu. - 1 gab.;  Komplekss paredzēts iebetonēt zemē 500 mm betona  Specifikācija:  Drošības zona 27,40 m2  Garums 2 610 mm  Platums 2 590 mm  Kopējais augstums 2 770 mm  Maksimālais krišanas augstums 900 mm  Vecuma diapazons 3 - 14 gadi  Atbilstoši w / EN standartiem 1176-1: 2017  Smagākās daļas svars [kg] 25  Lielākās daļas izmērs [cm] 302x9x9 |  |  |  |  |
| 2. | 1 | **Piramīda 0416-1** [**www.vinci-play.com**](http://www.vinci-play.com) **vai ekvivalents**  Piramīda veidota no:  Karsti cinkotas un pulverkrāsotas tērauda galvenās caurules.- 1gab.;  Tērauda troses pārklātas ar polipropilēnu, kas nodrošina augstu izturību un drošību pret vandālismu. Tās stiprinātas konusa formā no statņa augšas uz paplatinājumu apakšā;  Augstas izturības metāla un plastmasas trošu savienojuma elementiem;  Paredzēts lietošanai, viena lietotāja svaram nepārsniedzot 70 kg;  Centrālo statni paredzēts iebetonēt zemē 1000 mm betona masā;  Tīklu piramīdas apakšā ir nostiprināts nerūsējošā tērauda riņķis, kas kalpo kā trošu nostiprinošs elements.  Specifikācija:  Drošības zona 17,34 m2  Garums 1 700 mm  Platums 1 700 mm  Kopējais augstums 2 500 mm  Maksimālais krišanas augstums 700 mm  Vecuma diapazons 3-14 gadi  Atbilstoši w / EN standartiem 1176-1: 2017  Smagākās daļas svars [kg] 30  Lielākās daļas izmērs [cm] 330x10x10 |  |  |  |  |
| 3. | 1 | **Šūpoles diviem ST1422 (komplektā ar bērnu sēdeklīti)**  Iekārtas apraksts:  80 x 80 mm cinkota un/vai pulverkrāsota tērauda statņiem 4 gab  Cinkots, pulverkrāsots tērauda pārliktnis – 1gab  Šūpoļu krēsliņi izgatavoti no alumīnija plāksnes, kas pārklāta ar gumijotu pārklājumu – 2gab  Zīdaiņu krēsliņš no augstas izturības alumīnija plāksnes, pārklātas ar krāsainu gumiju, ar atzveltnes daļu un aizbīdnī priekšpusē\*  Nerūsējošā tērauda 5mm ķēdes - 4gab  Komplekss paredzēts iebetonēt zemē 600mm betona  Specifikācija:  Drošības zona 21,30 m2  Garums 3 610 mm  Platums 1 940 mm  Kopējais augstums 2 330 mm  Maksimālais krišanas augstums 1 300 m  Vecuma grupa 1-3 / 3-14 gadi  Atbilst EN standartiem 1176-1: 2017 |  |  |  |  |
| 4. | 1 | **Vingrošanas komplekss S831.10** [**www.vinci-play.com**](http://www.vinci-play.com) **vai ekvivalents**  Iekārtas apraksts:  Vingrošanas aprīkojums ir ideāls risinājums grupu nodarbībām, kurš paredzēts lietošanai brīvā dabā. Tas piedāvā dažādas stacijas, pievilkšanās stieņus dažādos izpildījumos, atsevišķus vēdera un muguras muskuļu stacijas, līdztekas, pakāpienus, horizontālās un vertikālās zviedru sienas, dažādu līmeņu pumpēšanās statīvus, boksa maisu turētājus u.c.  Visas iekārtas ir ideāli pārdomātas, lai brīvi varētu trenēties līdz pat 12 cilvēku grupa.  Vingrošanas aprīkojums ir sertificēts EN16630 TUV  Iekārta sastāv no:  cinkotiem, karsti krāsotiem un UV staru noturīgiem metāla stabiem - 13 gab.  metāla stabu cinkota metāla paliktņiem - 13 gab.,  pievilkšanās stieņiem - 5 gab.,  rāpšanās kāpņu komplekta (augstums 2 900 mm) ar astoņiem pakāpieniem - 1 gab.,  līdztekas - 2 gab.,  vingrošanas riņķu komplekta - 1 gab.,  rokgājēja - 1 gab.  metāla stabu cinkoti metāla paliktņi betonējas 600 mm dziļumā betona masā (400 mm) un nosedzas ar dabīgo grunti 200 mm biezumā.  Specifikācija:  Garums: 5 116 mm  Platums: 1 661 mm  Augstums: 2 705 mm |  |  |  |  |
| 5. |  | Iekārtu uzstādīšanai nepieciešami darbi un materiāli |  |  |  |  |
| **KOPĀ:** | | | |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar iekārtu iegādi, piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_