**TIRGUS IZPĒTE**

**daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Tautas ielā 2, Bērzpils ielā 11/13 un Baznīcas ielā 14 kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari.**

**ID Nr. BNP TI 2020/88**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” Remontceltniecības nozares vadītājs Kaspars Bikaviņš, mob.t. 26173310 |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa-Eglīte, t.64520931, mob.t. 25725572 ,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv  |
| Faksa Nr.  | 64522453 |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Balvos Tautas ielā 2, Bērzpils ielā 11/13, Baznīcas ielā 14 kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji norādīti tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) un shēmās (Pielikums Nr.4 – Nr.6).
3. Līguma izpildes vieta: Balvu pilsētas teritorijas daudzdzīvokļu mājas:
	1. Tautas ielā 2, Balvos mājas kāpņu telpās;
	2. Bērzpils ielā 11/13, Balvos mājas kāpņu telpās;
	3. Baznīcas ielā 14, Balvos mājas kāpņu telpās;
4. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam patstāvīgi jāapmeklē objekts un jāveic darba apjomu pārbaude. Pēc tirgus izpētes procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
5. Iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei, pretendents apņemas ievērot tehnisko specifikāciju.
6. Garantijas periods: 2 (divi) gadi no izpildīto darbu aktu parakstīšanas brīža.
7. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto ārdurvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.
8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.
9. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
10. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei darbu veikšanā. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga veida māju ārdurvju izgatavošanu un nomaiņu ar pilnu apdari.
11. Līguma izpildes termiņi: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 15.oktobrim.
12. Apmaksas noteikumi: pēc darbu pabeigšanas katrā objektā un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas desmit (10) darba dienu laikā.
13. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju pēc daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem. Gadījumā, ja aptaujas rezultātā dzīvokļu īpašnieki atsakās no ieeju ārdurvju nomaiņas, tad darbi netiks veikti vai tiks veikti daļēji.
14. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības aģentūra “SAN-TEX”.
15. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
16. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
17. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
18. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.
19. Iesniedzamie dokumenti:
	1. Aizpildīts Pielikums Nr.2.
	2. Apliecinājums, ka Pretendents ir nodrošināts ar darbu izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtām, instrumentiem un citu tehnisko nodrošinājumu pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
	3. Saraksts ar veiktajiem darbiem pieredzes apliecināšanai (vismaz 3 objekti) un atsauksmes vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētiem darbiem.
	4. Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.3), kas atbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikumam Nr.1) un durvju daudzumiem un izmēriem (Pielikumiem Nr.4 – 6).
20. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 3.augustam, plkst. 10:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/88

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU KĀPŅU TELPU IEEJU ĀRDURVJU IZGATAVOŠANA UN NOMAIŅA AR PILNU APDARI.**

Pakalpojuma veicējs veic tirgus izpētes instrukcijā minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

Pretendentam darbu izpildē jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana darbu veikšanai.

Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Piegādātajā durvju komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem elementiem.

**Durvju nomaiņa ar pilnu apdari**

1. Piegādātājs veic ieeju ārdurvju izgatavošanu atbilstoši specifikācijai, ar kuriem veic esošo nomaiņu. Vienlaikus ar ārdurvju nomaiņu piegādātājs veic arī ārdurvju nomaiņas rezultātā bojātās ārdurvju aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. Iekšējā un ārējā apdare atjaunojamas līdzvērtīgā esošajam materiālu izpildījumā izskatā un krāsojumā. Veicot ārdurvju nomaiņu, piegādātājs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jārūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.

2. Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

3. Tehniskās prasības nomaināmajām ārdurvīm:

3.1. Ārdurvju rāmju un vērtņu izgatavošanai izmantojamais materiāls – PVC:

3.1.1. Stikls – selektīva stikla pakete 600X200 mm ar siltuma caurlaidības koeficientu Uw=1,1W/m2-K;

3.1.2. Durvju profila biezums 70mm vai biezāks;

3.1.3. Durvju vērtnes platums T105 vai platāks;

3.1.4. Durvju rokturis - Lokveida ofisa metāla rokturi, ne mazāk kā 300 mm;

3.1.5. Alumīnija slieksnis;

3.1.6. Pievilcējmehānisms GEZE 2000 ar montāžas plāksni vai analogs;

3.1.7. Atvērto durvju fiksācijas kājiņa

3.2. Ārdurvju skaits, aptuvenie izmēri un vēršanas veids – atbilstoši norādītajam;

3.3. Katrām ārdurvīm jānodrošina:

3.3.1. Vēja slodzes noturība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par C4/B5 vai identiska;

3.3.2. Gaisa caurlaidības LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 4 vai identiska;

3.3.3. Ūdensnecaurlaidība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 9A vai identiska;

3.6.4. Atkārtotas atvēršanas aizvēršanas izturība LVS EN 12400:2003 vismaz 10000 reizes.

3.7. Redzamajiem rāmju un durvju virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.

4. Veicot ārdurvju nomaiņu, piegādātājs ievēro tirgus izpētes prasības, šo tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, it sevišķi:

4.1. Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība";

4.2. Ministru kabineta noteikumi 2015.gada 30.jūnija Nr.333 "Noteikumi par Latvijas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība;

5.3. Ministru kabineta noteikumi 2015.gada 30.jūnija Nr.339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

5.4. Kā arī, bet ne tikai, šādus standartus, nosakot durvju tehniskos rādītājus:

5.4.1. LVS EN 14351-1:2006 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi”;

5.4.2. LVS EN 1279-1:2004 „Būvniecības stikls. Stikla paketes”;

5.4.3. LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis - Mehāniskā ilgizturība - Prasības un klasifikācija”.

6. Pirms durvju nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visām ārdurvīm, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.

7. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un durvju tīrīšanu.

8. Ieeju ārdurvju nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.

9. Piegādātājs nodrošina demontēto durvju un citu būvgružu utilizāciju.

10.Durvju montāža:

10.1. Pirms darbu uzsākšanas piegādātājs iesniedz pasūtītājam durvju montāžas tehnoloģisko aprakstu.

10.2. Durvju nostiprināšanai - durvju svara pārnešanai uz būvkonstrukciju hermētiķu, līmes, putu siltinātāju vai celtniecības naglu pielietošana nav pieļaujama.

10.3. Visos blīvējuma līmeņos blīvējumiem jābūt nepārtrauktiem ar augstu laika apstākļu noturību un augstu elastības spēju. Ieklājot putas, jāseko, lai neveidotos ar putām neaizpildīti tukšumi.

10.4. Durvju ailēm apmetuma apdare, pieļaujami labojami ar ģipškartonu vai identisku materiālu. Balts krāsojums vai pēc sienas krāsojuma.

11. PVC durvju izgatavošana daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām:

11.1. Tautas ielā 2 mājas ieejās – 4 gab.,

11.2. Bērzpils ielā 11/13mājas ieejās – 1 gab.,

11.3. Baznīcas ielā 14mājas ieejās – 3 gab.,

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/88

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU TAUTAS IELĀ 2, BĒRZPILS IELĀ 11/13 UN BAZNĪCAS IELĀ 14 KĀPŅU TELPU IEEJU ĀRDURVJU IZGATAVOŠANA UN NOMAIŅA AR PILNU APDARI,**

**ID Nr. BNP TI 2020/88**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošanu un nomaiņu ar pilnu apdari atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Tirgus izpētes priekšmets** | **Piedāvājuma cena par visu apjomu bez PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena par visu apjomu ar PVN (EUR)** |
| 1. | Tautas ielas 2 mājas kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari – 4 gab. |  |  |
| 2. | Bērzpils ielas 11/13 mājas kāpņu telpas ieejas ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari – 1 gab. |  |  |
| 3. | Baznīcas ielas 14 mājas kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari – 3 gab. |  |  |
| **KOPĀ:** |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2020/88

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU TAUTAS IELĀ 2, BĒRZPILS IELĀ 11/13 UN BAZNĪCAS IELĀ 14 KĀPŅU TELPU IEEJU ĀRDURVJU IZGATAVOŠANA UN NOMAIŅA AR PILNU APDARI,**

**ID Nr. BNP TI 2020/88**

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Nr.p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētu pretendenta piedāvājumu: durvju ražotājs, atbilstība standartiem u.c. (ņem vērā tehnisko specifikāciju (1. un 4.-6.pielikumus))  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari |  |

Apņemamies nodrošināt:

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu ieeju ārdurvju izgatavošanu un nomaiņu ar pilnu apdari atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Uzstādīto durvju un veikto darbu garantija ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) gadi.

Darbus veiksim līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_