

**TIRGUS IZPĒTE**

**UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA UN ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/71**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica, tālr. 64522634, 29361548e-pasts: olga.sinica@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Sarmīte Gržibovska, t. 64522468,e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir dalīts 2 (divās) daļās:
	1. **Tirgus izpētes priekšmeta 1.daļa -** septiņu ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija;
	2. **Tirgus izpētes priekšmeta 2.daļa** – iekārtu - elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:**
	1. **Tirgus izpētes priekšmeta 1.daļā** - 7 (septiņu) ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1);
	2. **Tirgus izpētes priekšmeta 2.daļā** - elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.2).
3. Tirgus izpēte tiek veikta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Improvement of environmental manegement thrugh joint actions in RU-LV cross-border regions” (GreenPalette) ietvaros.
4. **Līguma izpildes vieta:** Balvu pilsēta.
5. **Līguma izpildes termiņi:**
	1. **Tirgus izpētes priekšmeta 1.daļā -** 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
	2. **Tirgus izpētes priekšmeta 2.daļā** - 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
6. **Apmaksas noteikumi:** pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā.
7. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju katrā tirgus izpētes priekšmeta daļā. Līgumu katrā tirgus izpētes priekšmeta daļā slēgs Balvu novada pašvaldība.
8. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
9. Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu piedāvājumu par visu tirgus izpētes apjomu vai tās daļu/-ām. Tirgus izpētes priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu tirgus izpētes priekšmeta daļas apjomu. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs.
10. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
11. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa katrā tirgus izpētes priekšmeta daļā. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu ar zemāko cenu** katrā tirgus izpētes priekšmeta daļā**.**
12. **Prasības pretendentiem:**
	1. **Tirgus izpētes priekšmeta 1.daļā**:
		1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2015., 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jābūt pieredzei ūdensvada un/vai hidrantu izbūves vai pārbūves jomā vismaz 1 (vienā) objektā.
		2. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs veikt būvdarbus (informācija tiks pārbaudīta publiski pieejamās datu bāzēs).
	2. **Tirgus izpētes priekšmeta 2.daļā:** Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un/vai 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (vienu) līdzīga rakstura piegādi – iekārtu piegādi.
13. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. **Tirgus izpētes priekšmeta 1.daļā**:
		1. aizpildīts Pielikums Nr.3 un tam pievienota darbu izpildes tāme.
		2. pretendenta veikto būvdarbu saraksts un atsauksme vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētiem būvdarbiem. Atsauksmē jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmē nav norādīti būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzams objekta pieņemšanas ekspluatācijā akts vai cits dokuments, kas satur informāciju par objektu raksturojošiem lielumiem, kopija.
	2. **Tirgus izpētes priekšmeta 2.daļā:**
		1. aizpildīts Pielikums Nr.4 un tam pievienota skice/vizualizācija
		2. aizpildīts Pielikums Nr.5.
		3. pretendenta veikto piegāžu saraksts un atsauksme vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētajām piegādēm. Atsauksmē jānorāda piegāžu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmē nav norādīti piegāžu raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzama cita dokumenta, kas satur informāciju par piegādes raksturojošiem lielumiem, kopija.
14. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 26.jūnijam, plkst. 11:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

**Pielikums Nr.1**

**Tehniskā specifikācija tirgus izpētes priekšmeta 1.daļā - “Ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija”**

Specifiskie noteikumi

1. Pretendentam pirms pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas, kopā ar Balvu P/A,,SAN-TEX’’ dabā apsekot hidrantu vietas, lai precizētu veicamos darbus un nepieciešamās papildus detaļas.

2. Pretendents pirms hidrantu rekonstrukcijas darbiem informē Balvu P/A,,SAN-TEX’’ vismaz četras dienas iepriekš, (tas saistīts ar ūdens atslēgumu organizēšanu). Par darba drošības, darba un ceļu satiksmes organizēšanu atbild būvnieks.

3. Maskavas tipa hidrantiem uzstādīšanas darbiem jāatbilst GOST R53961-2010, EN1074-6 EN14339 un Būvizstrādājumu Regulai (CPR)305/2011/ES.

Atlokam jāatbilst EN 1092-2. Pieslēguma vieta (atvere): materiāls – misiņš CW 614 saskaņā ar GOST 7499-71.

4. Virszemes hidrantam jāatbilst Dn100, PN 16 bar. ar siltinājumu, ar iebūvētu noslēgvārstu, kas nodrošina drenāžas atveres noslēgšanu, to atverot un drenējošu cauruļvadu vai infiltrācijas bloku. Hidranta pazemes daļa izgatavota no ķeta ne zemāk par GJS500-15.D110. Ugunsdzēsības hidrantam jāatbilst LVS EN 14384 standartu prasībām un jābūt aprīkotam ar divām ,,BOGDANOV’’ 80 mm pievienojumiem atbilstoši LVS 187.

Hidrantu izvieto zem aizsarg vāka, kas ir sarkanā krāsā (RAL-3001). LVS EN 14384:2007 un LVS 187:2007 standartu prasībām. Pieslēguma vieta (atvere): materiāls – misiņš CW 614 saskaņā ar GOST 7499-71.

5. Hidrantiem jābūt uzstādītiem uz ūdensvada atzarojumiem ar pamatni no kaļamā ķeta DN100 PN16. Nepieciešamības gadījumā hidrantu projektētājam un būvniekam jāparedz citi veidgabali vai papildu materiāli, kas nodrošina darbu izpildi konkrētā pieslēguma vietā.

6. Visām ķeta daļām jābūt aizsargātām no korozijas ar epoksīda pārklājumu min 250µ atbilstoši GSK kvalitātes prasībām. Izņemot daļas, kas pārklātas ar EPDM.

7. Būvniekam sadarbībā ar ūdenssaimniecības P/A,,SAN-TEX’’ dienestu iegādājas un uzstāda hidrantu informatīvās plāksnes.

8. Pēc ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanas būvnieks organizē hidrantu pārbaudi, pieaicinot Balvu P/A,,SAN-TEX’’ un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Balvu daļas nozīmētu pārstāvi, un sastādot aktu par pārbaudi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 238 ,,Ugunsdrošības noteikumi’’.

Hidrantu vietu karte



**Veicamo darbu un materiālu apjomi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Adrese** | **Materiāla vai darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 1 | Dārza iela 9, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1750 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 2 | Partizānu iela 52, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem.  | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1250 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 3 | Daugavpils iela 50, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 2000 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 4 | Daugavpils iela 39, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1750 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana. | gb | 1 |
| 5 | Pilsoņu iela 31, Balvi | Esoša hidranta demontāža | gb | 1 |
| Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem. | gb | 1 |
| Hidranta UFHGOST DN100, Atloks DN100, PN16, H 1500 (pieslēguma vieta - misiņš CW 614) uzstādīšana | gb | 1 |
| 6 | Tehnikas iela 5, Balvi | Akas iztīrīšana no celtniecības materiāliem.  | gb | 1 |
| Ūdensvada mezgla pārbūve | gb | 1 |
| Virszemes hidranta uzstādīšana - Dn100, PN 16 bar. ar siltinājumu, iebūvētu noslēgvārstu, kas nodrošina drenāžas atveres noslēgšanu, to atverot un drenējošu cauruļvadu vai infiltrācijas bloku | gb | 1 |
| 7 | Sporta iela 7, Balvi | Hidranta atrakšana | m2 | 4 |
| Jāuzstāda jauns ventiļa Dn 100 pagarinātāja cinkota tērauda kāts aprīkots ar "aizturi" un savienojumā ar aizbīdni izmanto šķelttapu no nerūsējoša materiāla. | gb | 1 |
| Noplūdes vārsta nomaiņa un drenāžas sistēmas atjaunošana | gb | 1 |
| Hidranta kape ar vāku sarkanā krāsā (RAL-3001) uzstādīšana atbilstoši ceļa slodzei 40t. Hidranta kapes lūkai jābūt peldošā tipa ar slodzi brauktuvē PN40tn.  | gb | 1 |
| Asfalta ceļa segums atjaunošana | m2 | 4 |

**Pielikums Nr.2**

**Tehniskā specifikācija tirgus izpētes priekšmeta 2.daļā – elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tehniskā specifikācija |
|  | Iekārta | Parametri |
| 1. | Elektroniskais plūsmas mērītājs | DN40 ar mērīšanas diapazonu 20l/min-1500 l/min, dn65 ar mērīšanas diapazonu 300l/min - 3500l/min, mērījumu precizitāte +/- 1%. Elektriskais spiediena devējs 0-16 bāri,  |
| Bluetooth datu pāraides modulis (darbības attālums līdz 100 m),  |
| Atbalsta pēdas, kas nostiprinātas pie korpusa |
| Krāsu displejs 43.2x57,6 mm 240x320 pikseļi).  |
| Datu procesors, USB spraudnis datu pārnešanaii un iebūvēts Litija jonu akumulators 1800mAh/ 3.7V.  |
| Bezmaksas lietojumprogrammatūra |
| 2. | Plūsmas izkliedētājs -Kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai | Regulējama sprausla = 14, 18, 25, 30 un 35 mm kalibrēti gredzeni |
| Pārejas veidgabals gredzenu ievietošanai |
| Storz 65 mm savienojums |
| transportēšanas kaste |

Pretendentam jāparedz iekārtu garantijas termiņš, kas nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem.

**Pielikums Nr.3**



**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA UN ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/71**

**TIRGUS IZPĒTES PRIEKŠMETA 1.DAĻĀ - UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukciju atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| Ugunsdzēsības hidrantu rekonstrukcija |  |  |  |

Piedāvājumam pievienota darbu izpildes tāme \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

**Pievienotā tehniskā specifikācija (1.pielikums) ir saprotama un Pretendents ir gatavs to izpildīt.**

Darbi tiks veikti 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.4**



**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA UN ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/71**

**TIRGUS IZPĒTES PRIEKŠMETA 2.DAĻĀ - ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nosaukums** | **OBLIGĀTĀS PRASĪBAS** | **Pretendenta piedāvājums (ražotājs, tehniskās īpašības, parametri u.c. prasības)** |
| Elektroniskais plūsmas mērītājs |

|  |
| --- |
| DN40 ar mērīšanas diapazonu 20l/min-1500 l/min, dn65 ar mērīšanas diapazonu 300l/min - 3500l/min, mērījumu precizitāte +/- 1%. Elektriskais spiediena devējs 0-16 bāri,  |
| Bluetooth datu pāraides modulis (darbības attālums līdz 100 m),  |
| Atbalsta pēdas, kas nostiprinātas pie korpusa |
| Krāsu displejs 43.2x57,6 mm 240x320 pikseļi).  |
| Datu procesors, USB spraudnis datu pārnešanaii un iebūvēts Litija jonu akumulators 1800mAh/ 3.7V.  |
| Bezmaksas lietojumprogrammatūra |

 |  |
| Plūsmas izkliedētājs -Kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai |

|  |
| --- |
| Regulējama sprausla = 14, 18, 25, 30 un 35 mm kalibrēti gredzeni |
| Pārejas veidgabals gredzenu ievietošanai |
| Storz 65 mm savienojums |
| transportēšanas kaste |

 |  |

Pievienojam iekārtu skici/rasējumu vai vizualizāciju uz \_\_ lapām

Iekārtu garantijas termiņš ir \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no piegādes brīža.

Ar šo apliecinu:

1. piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.
2. ka piegādi veiksim ne vēlāk kā līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.5**



**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU REKONSTRUKCIJA UN ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/71**

**TIRGUS IZPĒTES PRIEKŠMETA 2.DAĻĀ - ELEKTRONISKĀS PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegādi atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| 1. | Elektroniskais plūsmas mērītājs |  |  |  |
| 2. | Plūsmas izkliedētājs – kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai |  |  |  |
| 3. | Iekārtu piegāde |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar piegādi saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_