**TIRGUS IZPĒTE**

**LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA AR PILNU APDARI,**

 **ID Nr. pIIP TI 2020/2**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” |
| **Reģistrācijas numurs**  | 90009115622 |
| **Adrese** | Daugavpils iela 59, Balvi, Balvu novads, LV-4501 |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne, 26432444, antra.eiz@inbox.lv |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja Antra Eizāne, 26432444, antra.eiz@inbox.lv |
| **E-pasta adrese**  | piladzitis@inbox.lv |
| **Darba laiks**  | 8:00- 16:00 |

1. Tirgus izpētes priekšmets trīs pakešu logu, iekšējo palodžu izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji: norādīti tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1).
3. Līguma izpildes vieta: Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis”
4. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam patstāvīgi jāapmeklē objekts un jāveic darba apjomu pārbaude. Pēc tirgus izpētes procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
5. Iesniedzot piedāvājumu tirgus izpētei pretendents apņemas ievērot Tehnisko specifikāciju.
6. Garantijas periods: 5 gadi no izpildīto aktu parakstīšanas brīža.
7. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.
8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.
9. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
10. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei vismaz 3 (trīs) līdzīgu darbu veikšanā. Pretendents pēdējo 2 (divu) gadu laikā (2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga veida palodžu izgatavošanu un nomaiņu ar pilnu apdari.
11. Līguma izpildes termiņi: no līguma noslēgšanas līdz 2020.gada 14. augustam.
12. Apmaksas noteikumi: pēc darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas desmit (10) darba dienu laikā.
13. Līgumu slēgs Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja.
14. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
15. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
16. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
17. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
18. Piedāvājums sastāv no aizpildīta:
	1. Pielikuma Nr.2.
	2. Apliecinājuma, ka Pretendents ir nodrošināts ar darbu izpildei nepieciešamo tehniku, iekārtām, instrumentiem un citu tehnisko nodrošinājumu pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
	3. Saraksts ar veiktajiem darbiem pieredzes apliecināšanai (vismaz 3 objekti).
19. **Piedāvājums jāiesniedz līdz** **2020.gada 29.maijam plkst.17:00,** Balvu pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs vai vai pa e-pastu piladzitis@balvi.lv, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA AR PILNU APDARI**

Pakalpojuma veicējs veic tirgus izpētes instrukcijā minētos darbus saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju.

Pretendentam darbu izpildē jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana darbu veikšanai.

Pretendentam jānodrošina darbu izpildei nepieciešamā tehnika, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums pasūtījuma realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

Piegādātājā logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem elementiem.

PVC logu blokiem vienai vērtnei jābūt ar trim vēršanas pozīcijām.

**Logu nomaiņa ar pilnu apdari**

1. Piegādātājs veic logu, iekšējo un ārējo palodžu izgatavošanu atbilstoši specifikācijai, ar kuriem veic esošo nomaiņu. Vienlaikus ar logu nomaiņu piegādātājs veic arī loga nomaiņas rezultātā bojātās logu aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus. Iekšējā apdare un palodzes iekšpusē atjaunojamas līdzvērtīgā esošajam materiālu izpildījumā izskatā un krāsojumā. Veicot logu nomaiņu, piegādātājs nedrīkst bojāt ēkas fasādi, un tam ir jārūpējas par ēkas fasādes arhitektoniskā izskata saglabāšanu.

2. Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, aiļu apdare un dekoratīvo elementu atjaunošana u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.

3. Tehniskās prasības nomaināmajiem logiem:

3.1. Logu rāmju un vērtņu izgatavošanai izmantojamais materiāls – PVC:

3.1.1. Stikls – selektīva stikla pakete ar siltuma caurlaidības koeficientu Uw=1,1W/m2-K;

3.1.2. Profili – trīs kameru profili ar siltuma caurlaidības koeficientu Uf=1,2-1,3W/m2-K. Palodzes platums līdz 20 cm , garums visa loga platumā stiprinājuma vietas izmēri ir iekļauti.

3.2. Logu vērtņu profila krāsa – iekšpusē balta/ārpusē balta;

3.3. Logu kārbu krāsa – iekšpusē balta/ārpusē balta;

3.4. Jāsaglabā esošais logu dalījums;

3.5. Logam trīs rūtis un viena rūts verama

3.6. Katram logam jānodrošina:

3.6.1. Vēja slodzes noturība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par C4/B5 vai identiska;

3.6.2. Gaisa caurlaidības LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 4 vai identiska;

3.6.3. Ūdensnecaurlaidība LVS EN 14351-1:2006-Klase ne zemāka par 9A vai identiska;

3.6.4. Atkārtotas atvēršanas aizvēršanas izturība LVS EN 12400:2003 vismaz 10000 reizes.

3.7. Redzamajiem rāmju un logu profilu virsmas laukumiem jābūt gludiem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst atrasties svešķermeņi vai bojājuma vietas.

4. Palodzes:

4.1. Ārējo palodzi veido no cinkota skārda b≥0,5mm.

4.2. Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes. Obligāti ir vibrācijas novēršanas pasākumi.

5. Veicot logu nomaiņu, piegādātājs ievēro tirgus izpētes prasības, šo tehnisko specifikāciju, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus, it sevišķi:

5.1. Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība";

5.2. Ministru kabineta noteikumi 2015.gada 30.jūnija Nr.333 "Noteikumi par Latvijas LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība;

5.3. Ministru kabineta noteikumi2015.gada 30.jūnija Nr.339 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

5.4. Kā arī, bet ne tikai, šādus standartus, nosakot logu tehniskos rādītājus:

5.4.1. LVS EN 14351-1:2006 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi”;

5.4.2. LVS EN 1279-1:2004 „Būvniecības stikls. Stikla paketes”;

5.4.3. LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis - Mehāniskā ilgizturība - Prasības un klasifikācija”.

6. Pirms logu nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visiem logiem, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.

7. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un logu tīrīšanu.

8. Logu un palodžu nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.

9. Piegādātājs nodrošina demontēto logu un citu būvgružu utilizāciju.

10. Logu montāža:

10.1. Pirms darbu uzsākšanas piegādātājs iesniedz pasūtītājam logu un palodžu montāžas tehnoloģisko aprakstu.

10.2. Logu nostiprināšanai - loga svara pārnešanai uz būvkonstrukciju hermētiķu, līmes, putu siltinātāju vai celtniecības naglu pielietošana nav pieļaujama.

10.3. Visos blīvējuma līmeņos blīvējumiem jābūt nepārtrauktiem ar augstu laika apstākļu noturību un augstu elastības spēju. Ieklājot putas, jāseko, lai neveidotos ar putām neaizpildīti tukšumi.

10.4. Logu ailēm apmetuma apdare, pieļaujami labojami ar ģipškartonu vai identisku materiālu. Balts krāsojums vai pēc sienas krāsojuma.

**LOGU DAUDZUMI UN IZMĒRI**

* 1. **Logu izmēri, kas izgatavojami KORIDORA telpām *3 gab.***

******

***Palodze telpā 200 mm plata x 2440*** gara – 3 gab.

Pielikums Nr.2

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA AR PILNU APDARI,**

 **ID Nr. PIIP TI 2020/2**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums / Vārds, Uzvārds** |  |
| **Reģistrācijas numurs**  |  |
| **Juridiskā adrese** |  |
| **Kontakttālrunis** |  |
| **e-pasts** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona****(vārds, uzvārds, amats, telefons)** |  |
| **Finanšu rekvizīti:** |  |
| **Bankas nosaukums:** |  |
| **Bankas kods:** |  |
| **Konta numurs:** |  |
| **Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu** |  |

**Mūsu finanšu piedāvājums ir:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Tirgus izpētes priekšmets** | **Piedāvājuma cena par 1 logu (tā nomaiņu un apdari) bez PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena par 1 logu (tā nomaiņu un apdari) ar PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena par visu apjomu bez PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena par visu apjomu ar PVN (EUR)** |
| 1. | Logu, izgatavošana un nomaiņa ar pilnu apdari – 3 gab. |  |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_