1.pielikums

Tirgus izpētei

“Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

Balvu Kultūras un atpūtas centra Teātra zālei”

ID Nr. BNP TI 2022/40

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces nosaukums, tās īpašības, daudzums** | **Minimālās prasības** | | **Pretendenta piedāvājums[[1]](#footnote-1)** |
| **1. Skatuves mehānika teātra zālē** | | | | |
| **Uzdevums:** uzstādīt skatuves aprīkojuma konstrukcijas, kas atbilst darba un vides drošības prasībām, izmantojot ražotāju drošības stiprinājumus un skatuvei nepieciešamo stangu stiprinājumus. Teātra zāles izmēri: 5,17 x 12,39(m).  Skatuves aprīkojuma uzstādīšanai jāparedz kopā 4 stacionāras stangas: skatuves fona auduma piekares stanga, divas sofītes un kulišu auduma piekares stangas, viena portālu un arlekīna piekares stanga. | | | | |
| 1. | **Skatuves fona auduma piekares stanga – 1 gab.** | Stacionāra, nekustīga 5,10 m garumā skatuves fona auduma piekares stanga.  Stanga veidota no metāla caurules ar izmēriem ne mazāk kā 48 x 2,00 mm, gruntēta un krāsota atbilstoši industrijas standartiem, krāsu jāsaskaņo ar pasūtītāju.  Stanga iekārta ne mazāk kā 3 punktos, attālums starp punktiem 1,65 m.  Stangas stiprinājuma kronšteini piestiprināmi pie griestu nesošajām koka konstrukcijām, stanga izvietota 50 cm zemāk atbilstoši piekaramo griestu novietojumam ar iespēju regulēt tās augstumu robežās +/- 15 cm.  Stangas kopējā celtspēja vismaz 150 kg. | |  |
| 2. | **Skatuves sofītes un kulišu auduma piekares stanga – 2 gab.** | Stacionāra, nekustīga 5,10 m garumā skatuves sofītes un kulišu auduma piekares stanga.  Stanga veidota no metāla caurules ar izmēriem ne mazāk kā 48 x 2,00 mm, gruntēta un krāsota atbilstoši industrijas standartiem, krāsu jāsaskaņo ar pasūtītāju.  Kulišu fiksācijas elementi veidoti no metāla caurules ar izmēriem ne mazāk kā viens metrs 48 x 2,00 mm, gruntēta un krāsota atbilstoši industrijas standartiem, krāsu jāsaskaņo ar pasūtītāju. Elementa stiprinājums un izvietojums jāpielāgo montāžas procesā, ņemot vērā esošo ventilācijas cauruli.  Stangas stiprinājuma kronšteini piestiprināmi pie griestu nesošajām koka konstrukcijām, stanga izvietota 50 cm zemāk atbilstoši piekaramo griestu novietojumam ar iespēju regulēt tās augstumu robežās +/- 15 cm.  Stangas kopējā celtspēja vismaz 150 kg. | |  |
| 3. | **Arlekīna un portālu stiprinājuma stanga – 1 gab.** | Stacionāra, nekustīga 5,15 m garumā arlekīna un portālu fiksācijas stanga.  Stanga veidota no metāla caurules ar izmēriem ne mazāk kā 48 x 2,00 mm, gruntēta un krāsota atbilstoši industrijas standartiem krāsu jāsaskaņo ar pasūtītāju.  Portālu fiksācijas elementi veidoti no metāla caurules ar izmēriem, ne mazāk kā viens metrs 48 x 2.00 mm, gruntēta un krāsota atbilstoši industrijas standartiem, krāsu jāsaskaņo ar pasūtītāju. Elementa stiprinājums un izvietojums jāpielāgo montāžas procesā, ņemot vērā esošo ventilācijas cauruli.  Jāparedz arlekīna stangas nosedzošais profils 5,15 m.  Stangas stiprinājuma kronšteini piestiprināmi pie griestu nesošajām koka konstrukcijām, stanga izvietota 50 cm zemāk, atbilstoši piekaramo griestu novietojumam ar iespēju regulēt tās augstumu robežās +/- 15 cm.  Stangas kopējā celtspēja vismaz 150 kg. | |  |
| **2. Skatuves drapērijas** | | | | |
| **Uzdevums**: izgatavot un aprīkot skatuvi ar skatuves portāliem, arlekīnu, sofitēm, kulisēm un skatuves fona aizkariem. Skatuves drapērijuaudumam jāatbilst LR tekstiliju ugunsdrošības standartiem (LVS EN 13772:2003; LV EN 13773:2003) vai ES standartiem (BS5867; DIN 4102-B1, M1, NDFR) vai ekvivalentiem standartiem. Auduma tips – skatuves samts (velūrs). | | | | |
| 4. | **Skatuves fons – 1 gab.** | | Skatuves (aizmugures) fons nosedz skatuves redzamās sienas daļu.  Kopējie izmēri gatavam izstrādājumam ir ne mazāk kā 5,10 x 3,35 (m).  Skatuves fons veidots no samta auduma, kura svars ir ne mazāk kā 375g/m2, vismaz 98% - 100% aptumšojošs, ar savilkuma koeficientu 1:1,5 (faltējumu).  Auduma stiprināšana ar lentēm ik pēc 25 cm, apakšmalā iestrādāta atsvaru lente. Audumi šūti un faltēti ar ugunsdrošiem diegiem un ugunsdrošām piekares lentēm.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar skatuves fonu izgatavošanu, piekares elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Skatuves fona auduma tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju. |  |
| 5. | **Skatuves sofīte – 2 gab.** | | Sofīte nosedz uz skatuves izvietotās gaismu un audumu stangas un to mehānismus.  Kopējie izmēri gatavam izstrādājumam ir ne mazāk kā 5,10 x0,5 (m).  Sofīte veidota no samta auduma, kura svars ir ne mazāk kā 375g/m2, vismaz 98% - 100% aptumšojošs ar savilkuma koeficientu 1:1,5 (faltējumu).  Auduma stiprināšana ar lentēm ik pēc 25 cm. Audumi šūti un faltēti ar ugunsdrošiem diegiem un piekares lentēm.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar sofītes izgatavošanu, piekares elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Sofītes auduma tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju. |  |
| 6. | **Skatuves kulise – 4 gab.** | | Skatuves kulises izmērs gatavam izstrādājumam ne mazāk kā 3,35 x0,9 (m).  Kulise veidota no samta auduma, kura svars ir ne mazāk kā 375g/m2, vismaz 98% - 100% aptumšojošs, ar savilkuma koeficientu 1:1,5 (faltējumu).  Auduma stiprināšana ar lentēm ik pēc 25 cm, apakšmalā iestrādāta atsvaru lente. Audumi šūti un faltēti ar ugunsdrošiem diegiem un ugunsdrošām piekares lentēm.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar kulišu izgatavošanu, piekares elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Kulises auduma tonis ,tiek saskaņots ar pasūtītāju. |  |
| 7. | **Skatuves arlekīns – 1 gab.** | | Arlekīns nosedz mehānismus, uz skatuves izvietotās gaismu un audumu stangas, un to mehānismus.  Kopējie izmēri gatavam izstrādājumam ir ne mazāk kā 5,10 x0,5 (m).  Arlekīns veidots no samta auduma, kura svars ir ne mazāk kā 375g/m2, vismaz 98% - 100% aptumšojošs, ar savilkuma koeficientu 1:2 (faltējumu).  Auduma stiprināšana ir ar fiksācijas lenti, kura ir piešūta pie arlekīna augšējās malas.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar arlekīna izgatavošanu, piekares elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Arlekīna auduma tonis, tiek saskaņots ar pasūtītāju. |  |
| 8. | **Skatuves portāls – 2 gab.** | | Portāls nosedz mehānismus un uz skatuves izvietotās gaismu un audumu stangas, un to mehānismus.  Kopējie izmēri gatavam izstrādājumam ir ne mazāk kā 3,35 x0,9 (m).  Arlekīns veidots no samta auduma, kura svars ir ne mazāk kā 375g/m2, vismaz 98% - 100% aptumšojošs, ar savilkuma koeficientu 1:2 (faltējumu).  Auduma stiprināšana ir ar fiksācijas lenti, kura ir piešūta pie arlekīna augšējās malas.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar arlekīna izgatavošanu, piekares elementiem, piegādi un uzstādīšanu. Arlekīna auduma tonis, tiek saskaņots ar pasūtītāju. |  |
| **3. Mīkstais grīdas segums zālei un skatuvei** | | | | |
| **Uzdevums**: izgatavot un aprīkot skatuves un zāles grīdu ar mīksto grīdas segumu. Grīdas paklājam jāatbilst LR tekstiliju ugunsdrošības standartiem (LVS EN ISO 119 25-2:2010; LV EN ISO 9239-1:2010) vai ES standartiem (EN ISO 11925-2:2010; EN ISO 9239-1:2010) vai ekvivalentiem standartiem. Paklāja tips – skatuves vilnas paklājs (filcs). | | | | |
| 9. | **Skatuves un zāles mīkstais segums (paklājs) – 1 gab.** | Paklājs pilnībā nosedz skatuves un zāles grīdu. Kopējie izmēri gatavam izstrādājumam ir ne mazāk kā 5,17 x12,39 (m).  Paklājs veidots no sintētiskās vilnas auduma, kura svars ir ne mazāk kā 760g/m2, vismaz 2,6mm biezs. Skaņas absorbējošs.  Paklāja stiprināšana ar abpusējo fiksācijas lenti, kura ir paredzēta paklāju stiprināšanai pie parketa grīdas seguma. Savienojuma vietas rūpīgi apstrādātas bez vizuāli redzamām salaiduma vietām.  Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar paklāja izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Paklāja auduma tonis tiek saskaņots ar pasūtītāju. | |  |
| **4. Vispārīgās prasības** | | | | |
| 10. | **Skatuves aprīkojuma piegāde un montāža** | Piegādāt un uzstādīt visu tehniskajā specifikācijā piedāvāto iekārtu Pasūtītāja telpās, nodrošinot iekārtu savstarpēju savietojamību un kvalitatīvu to darbību Izpildītājs veic iekārtu montāžas un instalācijas darbus, kā arī nodrošina visu nepieciešamo instalācijas materiālu un montāžas stiprinājumu piegādi un montāžu.  Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir saistītas ar aprīkojumu, tā piegādi un uzstādīšanu, regulēšanu, skatuves aprīkojuma darbības pārbaudi.  **Pretendentam piedāvājumā jāparedz papildus materiāli kvalitatīvai darba organizēšanai un līguma izpildes nodrošināšanai, lai nepieciešamības gadījumā izmantot tehniskajā specifikācijā neminētus materiālus vai iekārtas (piemēram, speciālus montāžas elementus, stiprinājumus un tml.).** | |  |
| 11. | **Garantijas prasības** | Visiem izmantojamiem materiāliem un iekārtām ir jābūt jaunām ar ražotāja garantijas laiku vismaz 24 mēneši.  Izpildes darbu garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši. | |  |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus un prasības.

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*

1. Pretendentam jānorāda tikai konkrētu preču piedāvājumi, atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai. Pretendents nedrīkst lietot vispārinātas norādes, piemēram, *“atbilst/ neatbilst”*, *„ne mazāk”*, *„ne vairāk”*, *„ne lielāks”*, *„vismaz”*, „*vai ekvivalents”* u.tml., jo minētās norādes var nozīmēt, ka pretendents, iespējams, nepiedāvā prasīto preci. Ja pretendents nesniegs piedāvātās preces konkrētu raksturojumu, tiks uzskatīts, ka pasūtītajam nav iespējas pilnībā izvērtēt preces atbilstību, un piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja tehniskajai specifikācijai. [↑](#footnote-ref-1)