1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ceļmalu appļaušanas pakalpojums Vectilžas pagasta ceļiem”

(ID Nr. BNP TI 2022/82)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ceļmalu appļaušanas pakalpojums Vectilžas pagasta ceļiem”**

**(ID Nr. BNP TI 2022/82)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba veids** | **Mērvienība** | **Plānotais darbu apjoms** |
| 1. | Zāles pļaušana ceļa nomalēs ne mazāk kā 2 m platumā (abas ceļa puses) | km | 22 |
| 2. | Krūmu atvašu pļaušana, izpļaujot grāvja profilu ne mazāk kā 2,5 m platumā (abas ceļa puses) | km | 16 |

1. Konkrētu pakalpojuma sniegšanas vietu, apjomu, uzsākšanas un pabeigšanas laiku pasūtītājs noteiks darba uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu. Par nepieciešamo darbu veikšanu pasūtītājs informēs pretendentu telefoniski vai nosūtot darba uzdevumu uz pretendenta norādīto elektroniskā pasta adresi.
2. Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas (ja līdzēji nav vienojošās citādi).
3. Pasūtītājs tiesīgs noteikt sniedzamā pakalpojuma apjomu atkarībā no finanšu iespējām, vai arī nepasūtīt pakalpojuma sniegšanu vispār.
4. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma izpildes nepārtrauktība arī tehnikas bojājumu gadījumā.
5. Pretendentam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šo prasību izpildi nav paredzēta. Visi izdevumi pretendentam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.
6. Pretendents ir atbildīgs par darba kvalitāti.
7. Pretendentam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Pretendents ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies pretendentam, neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.
8. Darbi veicami Vectilžas pagasta ceļu malām un ielām (skat. Pielikumu).

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds][[1]](#footnote-1)*

Pielikums

Tehniskajai specifikācijai

**Vectilžas pagasta autoceļi un ielas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Autoceļa/ielas nosaukums | Autoceļa/ielas garums (km) |
| 1. | Apses – Logins J. | 0.937 |
| 2. | Pulksteņi – Sāvāni | 2.405 |
| 3. | Sudarbe – Grūznis | 5.195 |
| 4. | Sudarbe – Orlovas vārti | 6.757 |
| 5. | Sudarbe – gar Līvānu mājām | 0.366 |
| 6. | Ranguči – Ranguču kapi | 0.110 |
| 7. | Tilts – Tilžas pagasts | 0.410 |
| 8. | Vectilža – Medņusala | 1.426 |
| 9. | Krutova – Lutenānu kapi | 0.460 |
| 10. | Sudarbe – Sudarbes kapi | 0.423 |
| 11. | Krutova – Bukši | 0.736 |
| 12. | Lutenāni – Ceriņkalns | 0.630 |
| 13. | Krutova – Maijrozes | 0.800 |
| 14. | Pārupes iela | 0.201 |
| 15. | Garāžu iela | 0.304 |
| 16. | Sporta iela | 0.145 |
| 17. | Melderu iela | 0.107 |
| 18. | Garā iela | 0.894 |
| 19. | Pārupes tilts | 0.018 |
|  | Kopā: | **22.324** |

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)