**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preces / pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** |
| Stabu izgatavošana ar norādēm (virzienrādītājs →) | * staba garums 1800 mm, staba daļai, ko ierok zemē garums no 900 mm; * iestiprināšanas pamatne 600 mm; * staba resnums jāizvēlas proporcionāli tā garumam, aptuveni 1/21 daļa no staba garuma; * uz katra staba liek vienu virziena norādi (→),(skatīt virzienu norāžu grafiskās proporcijas <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12774/download>); * informācijas norādes piestiprināmas, izveidojot iezāģējumu apaļkoka stabā (detalizēts apraksts Vienotais\_stils\_virziena\_norades.pdf). | 2 gb. |
| Staba izgatavošana (takas sākumā ar norādi un uzrakstu) | * staba garums 1800 mm, staba daļai, ko ierok zemē garums no 900 mm; * iestiprināšanas pamatne 600 mm; * staba resnums jāizvēlas proporcionāli tā garumam, aptuveni 1/21 daļa no staba garuma; * informācijas norāde piestiprināma izveidojot iezāģējumu apaļkoka stabā; * virziens (→) uz kuras teksts – *“Stompaku purva taka 400 m”* (iekrāsots ar krāsu)   Informāciju skat. <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12774/download> 2.lpp. | 1 gb. |
| Katedras tipa stends ar informācijas planšeti balstīts uz diviem balstiem (jāizgatavo tikai informācijas stends, planšetes izgatavo cits pakalpojuma sniedzējs!) | * izmēri – A2 594 mm x 420 mm; * stenda balsts/kāja – zemē ierakts viens vai divi baļķi 100 mm – 150 mm diametrā vai 100 mm x 100 mm līdz 150 mm x 150 mm brusa; * stenda balsta/kājas izgatavošanai var izmantot arī metāla profilus; * informācijas planšetes stiprināšanai domātā pamatne izgatavojama no 9 mm – 15 mm mitrumizturīga saplākšņa un pieskrūvējama pie balsta un šķērskoka, kas papildu stiprībai iestrādāts balstā; pamatni var veidot arī no cita vienlaidus materiāla, piemēram, plastikāta, kompozīta vai metāla.   Informācijai skat. <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12780/download> 3.lpp. | 5 gb. |
| Galds ar diviem soliem GS **A tips** | Specifikāciju skat.  <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12807/download> | 1 kompl. |
| **Cita informācija** | * pretendents nodrošina preču piegādi uz Stompaku purva teritoriju Susāju pagasta Balvu novadā un to uzstādīšanu; * garantijas laiks – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas | |

\* Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

□ (*atzīmē, ja piekrīt*) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)