1.pielikums

Tirgus izpētei

“Vēsturisko dzelzceļa stabiņu atjaunošana projekta “Greenways of Latvia”

(Latvijas zaļie ceļi), Nr.LVIII-069, ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2023/104)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Vēsturisko dzelzceļa stabiņu atjaunošana projekta “Greenways of Latvia” (Latvijas zaļie ceļi), Nr.LVIII-069, ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/104)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vēsturisko dzelzceļa stabiņu atjaunošana** | |
| **Skaits** | 13 gab. |
| **Darbi visiem stabi-ņiem** | \* Notīrīt visus dzelzceļa stabiņus (turpmāk – Stabiņi) no sūnām un zemes.  \* Atjaunot visu Stabiņu vēsturisko krāsojumu – balts un melns.  \* Stabiņa redzamā, virs zemes esošā daļa, ir baltā krāsā; otra, zemē ierakstā stabiņa daļa, ir melnā krāsā; cipars melnā krāsā.  \* Krāsot ar ūdens noturīgu krāsu.  \* Nodrošināt visu stabiņu redzamību apvidū (nopļaut zāli, atbrīvot apvidu no krūmiem) 50 m attālumā, ja dodas virzienos “Kubuli – Vīksna – Kuprava”, “Kuprava – Vīksna – Kubuli”. |
| **Darbi stabi-ņam Nr.1** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” |
| **Darbi stabi-ņam Nr.2** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.3** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.4** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.5** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.6** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.7** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā ‘Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.8** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.9** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.10** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.11** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.12** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā “Darbi visiem stabiņiem” un iztaisnošanu |
| **Darbi stabi-ņam Nr.13** | Veikt darbus, kas noradīti tabulas sadaļā ‘Darbi visiem stabiņiem” |
| **Stabiņu pārcel-šana** | Stabiņiem no Nr.2 līdz Nr.12 (ieskaitot), nodrošināt stabiņa pārcelšanu par 20 m tuvāk trasei. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no šī pakalpojuma, ja plānotais finansējums būs nepietiekams. |
| **Papildu prasības** | Betona stabiņu tīrīšanu, pārcelšanu un iztaisnošanu veikt uzmanīgi, nesabojājot vēsturisko betonu. |
| **Cita informācija** | Vēsturisko dzelzceļa stabiņu atrašanās vietas elektroniskajā kartē *Google Maps* ar šādām GPS koordinātām:  <https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1Uu1XdE7MflW9UQUfwBmO7RppUva0U3g&usp=sharing> |

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)