1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ceļa norobežošanas aizsargbarjeras piegāde

Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2023/121)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ceļa norobežošanas aizsargbarjeras piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/121)**

Vēlamais materiāls:

* kombinēta metāla-koka (masīvkoka – aizsargbarjeras posmi, metāla – atbalsta stabi ) ceļu norobežošanas barjera EURO MB2 vai ekvivalents;
* metāla konstrukcijas karsti cinkotas, koka konstrukcijas (100% impregnēta līdz koksnes kodolam, P8 līmenis, augsta izturība).

Barjeras kopējais garums – 25 m (ar slēguma malām), atbalsta stabs ik pēc 3-4 metriem.

Barjera dalāma posmos, posmu garums atbilst 3-4 m stabu izvietojumam, posmu savienojumi balstās uz stabiem.

Tehniskie parametri:

* ierobežojuma līmenis N2;
* vēlamais darba platums – W7 (2,3m);
* vēlamais barjeras augstums no ceļa pamatnes – 80 cm.

Jābūt ievērotām “Ceļu specifikācijas 2019” norādītajām prasībām.

Barjera īpaši pielāgota dabas objektu, mežu un kalnu ceļiem, parkiem, dabas rezervātiem, atpūtas vietām u.c.

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)