1.pielikums

Tirgus izpētei

“Velo remonta staciju piegāde un uzstādīšana Balvu un Viļakas pilsētās”

(ID Nr. BNP TI 2023/140)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Velo remonta staciju piegāde un uzstādīšana Balvu un Viļakas pilsētās”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/140)**

**Iekārtas apraksts**

Stacija ir izturīga pret bargiem laika apstākļiem vai zādzībām un vandālismam, pateicoties monētu atvēršanas sistēmai.

Korpuss ir izgatavots no bieza cinkota vai nerūsējoša tērauda ar pulverkrāsas vai termoplastikas pārklājumu. Stacijas vēlamā krāsa – RAL 7035 Light grey.

Ierīci var uzstādīt pie zemes ar speciāliem enkuriem.

Rīki ir pievienoti uz nerūsējošā tērauda stiepļu trosēm. To garums dod iespēju tikt pie visām velosipēdu detaļām.

Stacija ir aprīkota ar rokas sūkni ar adapteri visiem vārstu tipiem. Pie stacijas, papildus, nerūsējošā tērauda velo turētājs.

Personalizēts logotips uz velo remonta stacijas – “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

**Iekārtas izmēri un komplektācija**

Garums – no 40 cm;

Platums – no 30 cm;

Augstums – no 130 cm;

Komplektācijā:

* vēlams Philips skrūvgriezis PH2;
* plakans skrūvgriezis;
* vēlams TORX | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 | skrūvgriezis;
* regulējama uzgriežņu atslēga;
* uzgriežņu atslēga 8 × 10 mm;
* uzgriežņu atslēga 13 × 15 mm;
* seškantu atslēgu komplekts ar rokturi 2-8 mm;
* riepu montāžas sviras;
* pumpis ar adapteri visiem vārstu veidiem;
* uzstādīšanas komplekts (4 x enkuri M10, 80 mm);
* drošības skrūves ar uzgali.

Pretendents nodrošina preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajās adresēs.

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)