**1.pielikums**

Tirgus izpētei „ Lietus ūdeņu un

drenāžas sistēmas izbūve

Balvu novada pašvaldības

“Pansionāts “Balvi”””,

ID Nr. PS TI 2023/2

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“„ Lietus ūdeņu un drenāžas sistēmas izbūve Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”””, ID Nr. PS TI 2023/2**

**DARBU UN MATERIĀLU APJOMU SARAKSTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu veids | Mērv. | Apjoms |
| DARBU VEIDS | | | |
| 1. | Lietus ūdeņu savācējaku montāža (lietus ūdens novadīšanai no ceļa) | Gab | 5 |
| 2. | Lietus ūdeņu (no ēkas) glūniju montāža (izeju izgriezšana betonā glūniju uzstādīšanai) | Gab | 2 |
| 3. | Drenāžas cauruļu montāža šķembu un geotekstila slāņos | t/m | 35 |
| 4. | PVC cauruļu uzstādīšana | t/m | 121 |
| 5. | Pieslēgums pie lielās kontrolakas | gab | 1 |
| 6. | Bordu demontāža un bordu montāža (darbus beidzot) | gab | 3 |
| 7. | Traktortehnikas izmantošana | h | 25 |
| 8. | Ceļa izdevumi un materiālu piegāde | kompl. | 1 |
| MATERIĀLI | | | |
| 1. | Akas pamatne | gab | 5 |
| 2. | Gofrēta stāvcaurule | gab | 5 |
| 3. | Blīvgredzens teleskopam | gab | 5 |
| 4. | Teleskops akai | gab | 5 |
| 5. | Lietus ūdens savācēji (glūnijas) | gab | 2 |
| 6. | Gofrēta PP caurule D110 6 m | gab | 2 |
| 7. | Gludā PVC carule D110 0,5 m | gab | 10 |
| 8. | Gludā PVC carule D110 1 m | gab | 10 |
| 9. | Gludā PVC carule D110 3 m | gab | 36 |
| 10. | PVC D110 līkums 15o | gab | 15 |
| 11. | PVC D110 līkums 30o | gab | 15 |
| 12. | PVC D110 līkums 45o | gab | 15 |
| 13. | PVC D110 trejgabals | gab | 4 |
| 14. | PVC D110 dubultuzmava | gab | 7 |
| 15. | Pāreja D160-D110 | gab | 5 |
| 16. | Gumijas aizsarguzmava | gab | 1 |
| 17. | Silikons (airosols) | gab | 7 |
| 18. | Drenāžas truba ar ģeotekstila filtru 92/80 | t/m | 35 |
| 19. | Geotekstils | m2 | 52 |
| 20. | Pāreja no gofrētās uz gludo cauruli | gab | 1 |
| 21. | Gatavais betons | gab | 6 |
| 22. | Šķembas 0/32 | m3 | 30 |
| 23. | Drenējošās smiltis | m3 | 12 |