1.pielikums

Tirgus izpētei

“Velo remonta staciju piegāde un uzstādīšana Balvu un Viļakas pilsētās”

(ID Nr. BNP TI 2023/155)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Velo remonta staciju piegāde un uzstādīšana Balvu un Viļakas pilsētās”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/155)**

**Tirgus izpētes priekšmets:**

Velo remonta staciju (2 gab.) piegāde un uzstādīšana Balvu un Viļakas pilsētās.

Stacijas var uzstādīt uz zemes (uzstādīšanas vietas – pļavai līdzīgas zemes platības). Pēc pretendenta pieprasījuma, pasūtītājs nosūta uzstādīšanai paredzēto zemes vienību fotogrāfijas.

**Iekārtas apraksts un komplektācija:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Velo remonta stacija – 2 gb. | Velo remonta stacija ……. *(nosaukums, marka, modelis, ražotājvalsts)* – 2 gb. |
| Garums – no 40 cm | Garums – … cm |
| Platums – no 30 cm | Platums – … cm |
| Augstums – no 130 cm | Augstums – … cm |
| Preces vēlamā krāsa – RAL 7035 Light grey | Preces krāsa – … |
| Stacijas ir izturīgas pret bargiem laika apstākļiem un zādzību/ vandālismu | … *(jā/ nē)* |
| Viena no stacijām (Balvu pilsētai) ir aprīkota ar monētu atvēršanas sistēmu | … *(jā/ nē)* |
| Korpuss ir izgatavots no bieza cinkota vai nerūsējoša tērauda ar pulverkrāsas vai termoplastikas pārklājumu | Korpuss ir izgatavots no …….. ar ….. pārklājumu |
| Rīki ir pievienoti uz nerūsējošā tērauda stiepļu trosēm. To garums dod iespēju tikt pie visām velosipēdu detaļām | … |
| Stacijas ir aprīkotas ar rokas sūkni ar adapteri visiem vārstu tipiem | … *(jā/ nē)* |
| Pie stacijām, papildus, nerūsējošā tērauda velo turētājs | … *(jā/ nē)* |
| Personalizēts logotips uz velo remonta stacijām – “Ģimenei draudzīga pašvaldība” | … *(jā/ nē)* |
| *Komplektācija:* | *Komplektācija:* |
| - vēlams Philips skrūvgriezis PH2 | - … |
| - plakans skrūvgriezis | - … |
| - vēlams TORX | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40 | skrūvgriezis | - … |
| - regulējama uzgriežņu atslēga | - … |
| - uzgriežņu atslēga 8 × 10 mm | - … |
| - uzgriežņu atslēga 13 × 15 mm | - … |
| - seškantu atslēgu komplekts ar rokturi 2-8 mm | - … |
| - riepu montāžas sviras | - … |
| - pumpis ar adapteri visiem vārstu veidiem | - … |
| - uzstādīšanas komplekts (4 x enkuri M10, 80 mm) | - … |
| - drošības skrūves ar uzgali | - … |
| Pretendents pilnībā nodrošina preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja norādītajās adresēs. | … *(jā/ nē)* |
| Piegādātājs apņemas preces krāsu saskaņot ar pasūtītāju. | … *(jā/ nē)* |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)