1.pielikums

Tirgus izpētei

“Malkas piegāde Krišjāņu pamatskolas ēkai Balvu novadā”

(ID Nr. BNP TI 2024/8)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Malkas piegāde Krišjāņu pamatskolas ēkai Balvu novadā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/8)**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Malkas piegāde Krišjāņu pamatskolas ēkai Balvu novadā

**Piegādājamās malkas daudzums:** 100 m3

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Malkas tehniskie parametri** |
| 1. | Malka svaigi zāģēta, nav dubļaina |
| 2. | Malkas tips – jaukta tipa malka, kur ne mazāk kā 80% no kopējā daudzuma lapu koku malka un ne vairāk kā 20% – skujkoku malka |
| 3. | Garums – 3 m (± 0,10 m) |
| 4. | Malkas Ø – no 8 cm – 50 cm (bez mizas)  Malkas Ø no 8 līdz 10 cm – ne vairāk kā 20% no piegādes apjoma |
| 5. | Blīvuma koeficients – ne mazāks kā 0,6 |
| 6. | Zaru augstums – līdz 3 cm, zari ir nozāģēti paralēli stumbram |
| 7. | Kodola trupe – nepārsniedz 5 % no piegādes daudzuma |
| 8. | Sausas malkas piejaukums – ne vairāk kā 20% no kopējā piegādājamā apjoma |

**Piegādes nosacījumi:**

1. Malkas piegādi un izkraušanu piegādātājs veic ar savu transportu.

2. Malka jāpiegādā adresē "Krišjāņu pamatskola", Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574, un jānokrauj iestādes atbildīgās personas norādītajā vietā.

3. Malkas piegādes laiks piegādātājam pirms piegādes iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu, lai varētu noorganizēt piegādātā kurināmā uzmērīšanu un novērtēšanu saskaņā ar noteiktajiem piegādes kritērijiem.

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un uzdevumus.**

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts]*1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_