1.pielikums

Tirgus izpētei

“Linoleja ieklāšana Balvu sākumskolas sporta zālē”

(ID Nr. BNP TI 2024/74)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Linoleja ieklāšana Balvu sākumskolas sporta zālē”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/74)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvdarbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| 1. | Grīdas špaktelēšana | m2 | 75,24 |
|  | *palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 2. | Grīdas gruntēšana | m2 | 75,24 |
|  | *palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 3. | Linoleja seguma ieklāšana, t.sk., uzlocītas maliņas h=100mm | m2 | 75,24 |
|  | *Linolejs, biezums 2 mm, 34/43 klase, pretslīde R9, krāsa saskaņojot ar pasūtītāju* | m2 | 82,00 |
|  | *palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |
| 4. | *matraču nostiprināšana* | m | 45,00 |
|  | *45x95 koka lata cīņu matraču nostiprināšanai, lata nosegta ar sinteponu pieskavojot un virsū iestrādājot mākslīgo ādu;*  *sintepons, bl.150g/m², biezums 15mm;*  *mākslīgā āda, zila, blīvums 600 g/m2, biezums 0,9mm (+/- 0,1 mm)* | m | 50,00 |
|  | *palīgmateriāli* | kompl. | 1,00 |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*