1.pielikums

Tirgus izpētei

“Videonovērošanas kameru piegāde

un uzstādīšana Viļakas apvienības pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2024/76)

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiks: 14.08.2024.

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

“Videonovērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Viļakas apvienības pārvaldei”

**(ID Nr. BNP TI 2024/76)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Pasūtītāja tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **1.** | **6 stacionāras videonovērošanas kameras** | … *(norādīt videonovērošanas kameru nosaukumu, marku, modeli, ražotājvalsti)* |
| 1.1. | Kameras tips | PTZ grozāma | *kameras tips:* … |
| 1.2. | Pielietojums | āra | *pielietojums:* … |
| 1.3. | Izšķirtspēja | vismaz 4 megapikseļi | *izšķirtspēja:* … megapikseļi |
| 1.4. | Skenēšanas sistēma | progressive scan | *Skenēšanas sistēma:* … |
| 1.5. | Objektīvs | motorizēta attālināti vadāma PTZ kamera | *objektīvs:* … |
| 1.6. | Objektīva regulēšanas amplitūda | pan: 0o līdz 350o | *objektīva regulēšanas amplitūda:* … |
| 1.7. | Optiskais palielinājums | ne mazāk kā 4 reizes | *optiskais palielinājums:* … reizes |
| 1.8. | Fokusa režīms | automātisks | *fokusa režīms:* … |
| 1.9. | Infrasarkanais (IR) apgaismojums | vismaz 30 m | *infrasarkanais (IR) apgaismojums:* … m |
| 1.10. | Mitruma izturība | vismaz IP66 | *mitruma izturība:* … |
| 1.11. | Darba temperatūra | vismaz –30ºC līdz +60oC | *darba temperatūra:* –…ºC līdz +…oC |
| 1.12. | Barošana | POE, barošanas bloks iekļauts | *barošana:* …*barošanas bloks iekļauts* - … *(jā/ nē)* |
| 1.13. | Kameru atbalsts ar esošu serveri | Xprotect Express 2018 R2 | *kameru atbalsts ar esošu serveri:* … |
| 1.14. | Licences | kameru licences priekš Xprotect servera | *licences:* … |
| 1.15. | Kameru kronšteini | kameras tiek stiprinātas pie vertikālas ēkas skolas fasādes | *kameru kronšteini:* … |
| 1.16. | Montāžas “mazie” materiāli | nozarkārbas, barošanas bloki, stiprinājumi, hermētiķi, kronšteini, rozetes, konektori, savilces, dībeļi, skrūves, uzgriežņi, vadu kanāli, gofras u.c. nepieciešamie materiāli, lai nodrošinātu videonovērošanas sistēmas izbūvi un pilnvērtīgu darbību. Piegādātājam nepieciešams pašam precīzi noteikt kabeļu tipu un garumus, vadoties pēc izvēlētā risinājuma, un ņemot vērā objektu specifiku. | *piegādātājs nodrošinās visus nepieciešamos montāžas “mazos” materiālus* - … *(jā/ nē)*;*piegādātājs apņemas nodrošināt precīzu kabeļu tipu un garumus noteikšanu, vadoties pēc izvēlētā risinājuma, un ņemot vērā objektu specifiku* - … *(jā/ nē)* |
| 1.17. | Piegāde un transports | nodrošina piegādātājs | *piegāde un transports tiks nodrošināts* - … *(jā/ nē)* |
| **2.** | **1 (viena) pārvietojamā videonovērošanas kamera** | … *(norādīt pārvietojamas videonovērošanas kameras nosaukumu, marku, modeli, ražotājvalsti)* |
| 2.1. | Kameras tips | stacionāra, ārtelpu ar akumulatoru | *kameras tips:* … |
| 2.2. | Pielietojums | āra | *pielietojums:* … |
| 2.3. | Izšķirtspēja | vismaz 3 megapikseļi | *izšķirtspēja:* … megapikseļi |
| 2.4. | Aizsardzības klase | vismaz IP65 | *aizsardzības klase:* … |
| 2.5. | Iebūvēts akumulators | vismaz 5200 mAh | *iebūvēts akumulators*: … mAh |
| 2.6. | Nakts redzamība | jābūt | *nakts redzamība* - … *(ir/ nav)* |
| 2.7. | Video failu glabātuve | iebūvēta atmiņa vai atmiņu karte vismaz 256MB | *video failu glabātuve:* … |
| 2.8. | Piegāde un transports | nodrošina pretendents | *piegāde un transports tiks nodrošināts* - … *(jā/ nē)* |

Video novērošanas kameru ražotāja tīmekļvietnes adrese (hipersaite), kurā ir pieejamas piedāvāto iekārtu tehniskās specifikācijas *(ja ir)* – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*