1.pielikums

Tirgus izpētei

“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes

struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”

(ID Nr. BNP TI 2024/108)

*[uz uzņēmuma veidlapas]*

**TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes**

**struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/108)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārta** | **Specifikācija** | **Skaits** |
| Prožektors | Barošanas avots: no 100 līdz 240 V maiņstrāva, ar vēlamajiem 50/60 Hz.  Enerģijas patēriņš: līdz 110 W.  Vēlamā IP klasifikācija: IP20.  Vēlamā aizsardzības klase: I klase.  Vēlamais lampas tips: LED lampa.  Vēlamais LED: 1 x COB *(chip-on-board)* 100 W.  Krāsu temperatūra: ne mazāk kā 3000K.  Vēlamais zibspuldzes ātrums: no 0 līdz 25 Hz.  Vēlamo DMX kanālu skaits: 1; 2; 3.  DMX ieeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (M) stiprinājuma versija.  DMX izeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (F) montāžas versija.  Vēlamais barošanas pieslēgums: tīkla ievade P-Con,  montāžas versija barošanas avota vads ar drošības spraudni.  Vēlamā dzesēšana: ar temperatūru regulējams ventilators.  Vēlamā kontrole: DMX; Light J programmatūra.  Krāsu renderēšanas indekss (CRI): no 90 līdz 100.  Sijas leņķis: no 11 līdz 48 °.  Sijas leņķis (1/2 pīķa): no 11 līdz 35 °.  Sijas leņķis (1/10 pīķa): no 15 līdz 48 °.  Apgaismojums luksos (lx):  šaurs WW 3m: ne mazāk kā 15535 lx, 6m: ne mazāk kā 3666 lx;  platais WW 3m: ne mazāk kā 2387 lx, 6m: ne mazāk kā 654 lx.  Displeja tips: ne mazāks kā 4 ciparu 7 segmentu LED displejs.  Vēlamie izmēri:  platums: ne lielāks kā 26,0 cm;  dziļums: ne lielāks kā 43,5 cm;  augstums: ne lielāks kā 37,5 cm.  Vēlamā korpusa krāsa: melna. | 4 |
| Prožektora stiprinājumi | Savietojamība: prožektors pamērots piestiprināšanai pie griestu sijas.  Rāmis: vieglākai transportēšanai ar īpaši izturīgu un nodilumizturīgu materiālu, kas piešķir montāžai stingrību.  Vēlamā stiprinājuma krāsa: melna. | 4 |
| Uzstādīšana | Prožektors tiek stiprināts uz pasūtītāja norādītas griestu sijas. | 1 |

*(atzīmēt, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts*[[1]](#footnote-1)*]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)