Pielikums Nr.1

**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

**Būvprojekta izstrāde Zaļās ielas posma izbūvei Balvu pilsētā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** | **Zaļās ielas posma izbūvei Balvu pilsētā** |
| **Pasūtītājs** | **Balvu novada pašvaldība** |
| **Kontaktpersona** | **Jānis Morozovs 29145308** |
| **Objekta adrese** | Zaļā iela - Balvu novada pašvaldības īpašums, kadastra Nr. 38010040560, Balvi, Novadgrāvis - Balvu novada pašvaldības īpašums, kadastra Nr. 38010040056, Balvi |
| **Objekta funkcija un parametri** | **Ielas posms – (**garums 0,15 km, brauktuves platums 4,5 m) grants sega, paredzēta vieglajam transportam. |
| **Projektēšanas stadijas** | Būvprojekta minimālais sastāvs  |
| **Projektēšanas prasības** | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Balvu novada teritorijas plānojumu, atbilstoši LR likumdošanai spēkā esošajiem standartiem, Tehniskajiem noteikumiem. Saskaņā ar Balvu novada Būvvaldes izsniegto būvatļauju. |
| **Projekta saturs** | Saskaņā ar LVS 190-6, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem  |
| **Būvprojekta prasības** | **Zaļās ielas posma izbūve**Grants sega, paredzēta pārsvarā vieglajam transportam.Ielas trases plānu un vertikālo plānojumu (garenprofilu, šķērsprofilus, kā arī atsevišķu projekta konstruktīvo daļu detalizētus rasējumus atbilstoši projekta specifikai), iekļaujot ūdens atvades sistēmu risinājumus (grāvjus un PVC caurtekas), nobrauktuves. Ielas platums pēc vajadzības ir koriģējams atkarībā no intensitātes, saskaņojot iespējamo risinājumu ar pasūtītāju. Risinājumus attēlot būvprojektā. **Ūdens novadīšana** Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa segas klātnes. Grāvjus veidot pēc iespējas seklākus. Esošo grāvju padziļināšanu saskaņot ar robežīpašniekiem. Esošās PVC caurtekas mainīt pēc nepieciešamības, objekta apsekošanas laikā konstatējot to tehnisko stāvokli, uz kā pamatojoties tiek pieņemts lēmums par caurteku maiņu vai saglabāšanu. |
|  | **Mākslīgās būves un ceļa aprīkojums**Projektā atrisināt satiksmes organizāciju.Ja to pieprasa tehniskie noteikumi, izstrādāt tīklu pārbūvi – šķērsošanu ceļa vai ceļa nodalījuma zonā.  |

|  |
| --- |
| **ĪPAŠIE NOTEIKUMI** |
| **Projekta saskaņošana** | Projektu saskaņot ar visiem tehnisko noteikumu izsniedzējiem un pasūtītāju.Ja tiek aizskarts privātīpašums, saskaņot projekta risinājumu ar robežīpašniekiem. Projekts saskaņojams / akceptējams Balvu novada būvvaldē.  |
| **Tehniskā apsekošana** | Veic projektētājs.  |
| **Tehniskie noteikumi** | Pēc pasūtītāja izsniegtas pilnvaras pieprasīt tehniskos noteikumus un būvvaldes izsniegtos projektēšanas noteikumus.  |
| **Topogrāfija** | Organizē pasūtītājs |
| **Inženierģeoloģija** | Nav nepieciešama |
| **Darbu apjomi. Tāme** | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj un jāizstrādā būvdarbu apjomi un izmaksu tāme. Saskaņā ar LBN 501-15. |
| **Projekta eksemplāru skaits** | Izstrādāto būvprojektu iesniegt www.bis.gov.lvBalvu novada pašvaldībai būvprojektu papīra formātā iesniegt 1 eksemplāru. Projekta teksta daļu, aprēķinus un rasējumus ierakstīt CD vai USBvienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).  |
| **Autoruzraudzība** | Nav nepieciešama |