1.pielikums

Tirgus izpētei

“Autogreidera nažu komplekta piegāde

Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2024/33)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀUMS**

**“Autogreidera nažu komplekta piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/33)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces nosaukums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | **Daudzums****(gb.)** |
| 1. | Metāla nazis autogreiderim zobots | Izmērs 12x200x1220 mm, metāls 500HB. Caurumi skrūvēm 305/4x2, ražots Zviedrijā vai analogs. Svars 16-18 kg |  | 8 |
| 2. | Metāla nazis autogreiderim zobots | Izmērs 12x200x1525 mm, metāls 500HB. Caurumi skrūvēm 305/5x2, ražots Zviedrijā vai analogs. Svars 20-22 kg |  | 4 |
| 3. | Metāla nazis autogreiderim gludais | Izmērs 12x200x1220 mm, metāls 500HB. Caurumi skrūvēm 305/4x2, ražots Zviedrijā vai analogs. Svars 16-18 kg |  | 2 |
| 4. | Metāla nazis autogreiderim gludais | Izmērs 12x200x1525mm, metāls 500HB. Caurumi skrūvēm 305/5x2, ražots Zviedrijā vai analogs. Svars 29-30kg |  | 1 |
| 5. | Ķīļtapa | Izmērs 16x53mm |  | 65 |
| 6. | Ķīlis | Izmērs 20,5x125 mm |  | 65 |
| 7. | Skrūves | Izmērs 16x45mm |  | 75 |
| 8. | Uzgriežņi | Izmērs 16x45mm |  | 75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendents apņemas nodrošināt piedāvāto precu saderību ar pretendenta norādīto autogreideri. | □ jā | □ nē |
| Pretendents apņemas nodrošināt preces piegādi uz adresi – Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 | □ jā | □ nē |

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)