**TIRGUS IZPĒTE**

**KVADRACIKLA PIEGĀDE**

 **ID Nr. BNP TI 2021/60**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Juridiskā adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas projektu vadītāja Irēna Začeva, mob.26327162, e-pasts: irena.začeva@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, t.64520931, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv  |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir kvadracikla piegāde Balvu novada pašvaldībai atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
2. **Līguma izpildes vieta:** Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501 vai cita Pasūtītāja noteikta vieta Balvu pilsētas robežās.
3. Līguma  izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas līdz 2021.gada 30.jūnijam.
4. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
5. Pasūtītājs kvadraciklu reģistrē uz sava vārda VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcijā”.
6. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Tirgus izpētes priekšmeta apjomu nav atļauts dalīt sīkāk. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā, tai skaitā piegādes izmaksām.
8. Piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā.
9. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas atbildīs prasībām un būs ar zemāko cenu.
10. Piegādātās preces garantijas termiņam jābūt ne mazāk kā 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
11. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2.
	2. aizpildīts piedāvājums Nr.3.
	3. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamu iesniegt un kas pierāda pretendenta atbilstību prasībām.
12. **Apmaksas noteikumi:** apmaksa tiek veikta pēc preces piegādes, pieņemšanas - nodošanas akta un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.
13. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
14. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
15. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
16. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Tirgus izpētes rezultāta.
17. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 31.maijam, plkst. 11:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.
18. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā laika, tiks atzīti par neatbilstošiem tirgus izpētes noteikumu prasībām.

Pielikums Nr.1

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/60

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Vēlamās prasības** |
| **Motors/ātrumkārba** |
| Cilindru skaits | Ne mazāk kā 1 |
| Taktis/vārsti | Ne mazāk kā 4/4 |
| Dzesēšanas sistēma | Šķidruma |
| Tilpums | Ne mazāk kā 640cm3 |
| Jauda | Ne mazāk kā 35Kw |
| Ātrumkārba | Automātiskā/ automātiskā - variatora |
| Pazeminātie ātrumi | jā |
| Gaitā slēdzams 2WD uz 4WD | jā |
| Diferenciāļa bloķētājs | jā |
| **Izmēri** |
| Garums | Ne vairāk kā 2200mm |
| Platums | Ne vairāk kā 1250mm |
| Riepu izmērs priekšā | Ne mazāk kā 25X8-12 |
| Riepu izmērs aizmugurē | Ne mazāk kā 25X10-12 |
| Diski | Alumīnija/metāla |
| Klīrenss | Ne mazāk kā 250mm |
| Minimālais apgriešanās radiuss | Ne lielāks par 3.5m |
| **Specifiskās prasības** |
| Maksimālā vilkšanas jauda | Ne mazāk kā 600kg |
| Sakabes lodes slodze | Ne mazāk kā 15kg |
| Elektrisks stūres pastiprinātājs (EPS) | jā |
| Svars ar papildus aprīkojumu | Ne vairāk kā 400kg |
| Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi |
| Reģistrācija | jā, bezceļu transportlīdzeklis |
| **Papildus aprīkojums** |
| Elektriska vinča priekšā | jā |
| Piekabes āķis (sakabes lode) | jā, atbilstoša izmēra, lai pievienotu lodveida sakabes ierīci izmērā 50mm |
| Priekšējais atdurstienis | jā, vēlams metāla |

Pielikums Nr.2

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/60

**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**KVADRACIKLA PIEGĀDE**

 **ID Nr. BNP TI 2021/60**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt KVADRACIKLA piegādi atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| Kvadracikla piegāde  |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, kas var rasties līguma izpildes laikā. Piedāvātās cenas būs nemainīgas visā līguma darbības laikā.

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties tirgus izpētē un pildīt tirgus izpētē norādītās prasības.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pielikums Nr.3

Pie tirgus izpētes ar ID Nr. BNP TI 2021/60

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**KVADRACIKLA PIEGĀDE**

 **ID Nr. BNP TI 2021/60**

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piedāvājam veikt preces piegādi saskaņā ar pasūtītāja prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | **Vēlamās prasības** | **Pretendenta piedāvājuma apraksts, norādot konkrētus preces parametrus, tās ražotāju u.c. informāciju atbilstoši tehniskajai specifikācijai** |
| **Marka/modelis** |   |
| **Motors/ātrumkārba** |  |
| Cilindru skaits | Ne mazāk kā 1 |  |
| Taktis/vārsti | Ne mazāk kā 4/4 |  |
| Dzesēšanas sistēma | Šķidruma |  |
| Tilpums | Ne mazāk kā 640cm3 |  |
| Jauda | Ne mazāk kā 35Kw |  |
| Ātrumkārba | Automātiskā/ automātiskā - variatora |  |
| Pazeminātie ātrumi | jā |  |
| Gaitā slēdzams 2WD uz 4WD | jā |  |
| Diferenciāļa bloķētājs | jā |  |
| **Izmēri** |  |
| Garums | Ne vairāk kā 2200mm |  |
| Platums | Ne vairāk kā 1250mm |  |
| Riepu izmērs priekšā | Ne mazāk kā 25X8-12 |  |
| Riepu izmērs aizmugurē | Ne mazāk kā 25X10-12 |  |
| Diski | Alumīnija/metāla |  |
| Klīrenss | Ne mazāk kā 250mm |  |
| Minimālais apgriešanās radiuss | Ne lielāks par 3.5m |  |
| **Specifiskās prasības** |  |
| Maksimālā vilkšanas jauda | Ne mazāk kā 600kg |  |
| Sakabes lodes slodze | Ne mazāk kā 15kg |  |
| Elektrisks stūres pastiprinātājs (EPS) | jā |  |
| Svars ar papildus aprīkojumu | Ne vairāk kā 400kg |  |
| Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| Reģistrācija | jā, bezceļu transportlīdzeklis |  |
| **Papildus aprīkojums** |  |
| Elektriska vinča priekšā | jā, norādīt marku/modeli/troses veidu/parametrus |  |
| Piekabes āķis (sakabes lode) | jā, atbilstoša izmēra, lai pievienotu lodveida sakabes ierīci izmērā 50mm |  |
| Priekšējais atdurstienis | jā, vēlams metāla |  |
| **Papildus informācija** |  |
| Piegādes laiks un vieta | Norādīt piegādes laiku no līguma slēgšanas brīža un piegādes adresi |   |
| Apkopes un rezerves daļas | Norādīt pieejamos apkopju un rezerves daļu piegādātājus Latvijas republikas teritorijā |   |

Ar šo apliecinu piedāvātās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai.

Prece tiks piegādāta līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Piegādātās preces garantijas termiņš būs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_