

**TIRGUS IZPĒTE**

**ELEKTRONISKĀ PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/61**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums**  | Balvu novada pašvaldība |
| Reģistrācijas numurs  | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja Olga Siņica, tālr. 64522634, 29361548e-pasts: olga.sinica@balvi.lv  |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības juriskonsulte Inga Puriņa – Eglīte, t. 64520931,e-pasts: inga.purina.eglite@balvi.lv |
| E-pasta adrese  | dome@balvi.lv  |
| Darba laiks  | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

1. **Tirgus izpētes priekšmets** ir elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:** elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegāde atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1). Tirgus izpēte tiek veikta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Improvement of environmental manegement thrugh joint actions in RU-LV cross-border regions” (GreenPalette) ietvaros.
3. **Līguma izpildes vieta:** Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads.
4. **Līguma izpildes termiņi:** 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. **Apmaksas noteikumi:** pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas desmit (10) darba dienu laikā.
6. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Pakalpojuma līgumu slēgs Balvu novada pašvaldība.
7. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
8. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.
9. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
10. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies **piedāvājumu, kas atbildīs tehniskajai specifikācijai un būs ar zemāko cenu.**
11. **Prasības pretendentam:**

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un/vai 2020.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis vismaz 1 (vienu) līdzīga rakstura piegādi – iekārtu piegādi.

1. **Iesniedzamie dokumenti:**
	1. aizpildīts Pielikums Nr.2 un tam pievienota skice/vizualizācija
	2. aizpildīts Pielikums Nr.3.
	3. pretendenta veikto piegāžu saraksts un atsauksmes vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētajām piegādēm. Atsauksmēs jānorāda piegāžu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmēs neuzrādās piegāžu raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzams cits dokuments, kas satur informāciju par piegādes raksturojošiem lielumiem, kopijas.
2. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 27.maijam, plkst. 16:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz tirgusizpetes@balvi.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

Pielikums Nr.1

**Iekārtu tehniskā specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tehniskā specifikācija |
|  | Iekārta | Parametri |
| 1. | Elektroniskais plūsmas mērītājs | Dn 65 ar mērīšanas diapazonu 300l/min - 3500l/min, mērījumu precizitāte +/- 1%. Elektriskais spiediena devējs 0-16 bāri,  |
| Bluetooth datu pārraides modulis (darbības attālums līdz 100 m),  |
| Atbalsta pēdas, kas nostiprinātas pie korpusa |
| Krāsu displejs 43.2x57,6 mm 240x320 pikseļi).  |
| Datu procesors, USB spraudnis datu pārnešanai un iebūvēts Litija jonu akumulators 1800mAh/ 3.7V.  |
| Bezmaksas lietojumprogrammatūra |
| 2. | Plūsmas izkliedētājs -Kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai | Regulējama sprausla = 14, 18, 25, 30 un 35 mm kalibrēti gredzeni |
| Pārejas veidgabals gredzenu ievietošanai |
| Stobra 65 mm savienojums |
| transportēšanas kaste |

Pretendentam jāparedz iekārtu garantijas termiņš, kas nevar būt īsāks par 2 (diviem) gadiem.

Pielikums Nr.2



**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**ELEKTRONISKĀ PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/61**

Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nosaukums** | **OBLIGĀTĀS PRASĪBAS** | **Pretendenta piedāvājums (ražotājs, tehniskās īpašības, parametri u.c. prasības)** |
| Elektroniskais plūsmas mērītājs |

|  |
| --- |
| Dn65 ar mērīšanas diapazonu 300l/min - 3500l/min, mērījumu precizitāte +/- 1%. Elektriskais spiediena devējs 0-16 bāri,  |
| Bluetooth datu pārraides modulis (darbības attālums līdz 100 m),  |
| Atbalsta pēdas, kas nostiprinātas pie korpusa |
| Krāsu displejs 43.2x57,6 mm 240x320 pikseļi).  |
| Datu procesors, USB spraudnis datu pārnešanai un iebūvēts Litija jonu akumulators 1800mAh/ 3.7V.  |
| Bezmaksas lietojumprogrammatūra |

 |  |
| Plūsmas izkliedētājs -Kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai |

|  |
| --- |
| Regulējama sprausla = 14, 18, 25, 30 un 35 mm kalibrēti gredzeni |
| Pārejas veidgabals gredzenu ievietošanai |
| Stobra 65 mm savienojums |
| transportēšanas kaste |

 |  |

Pievienojam iekārtu skici/rasējumu vai vizualizāciju uz \_\_ lapām

Iekārtu garantijas termiņš ir \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no piegādes brīža.

Ar šo apliecinu:

1. piedāvāto preču atbilstību tehniskajai specifikācijai.
2. ka piegādi veiksim ne vēlāk kā līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.3**



**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ**

**ELEKTRONISKĀ PLŪSMAS MĒRĪTĀJA UN PLŪSMAS IZKLIEDĒTĀJA PIEGĀDE**

**ID.NR.** **BNP TI 2020/61**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums  |  |
| Reģistrācijas numurs  |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |

Piedāvājam veikt elektroniskā plūsmas mērītāja un plūsmas izkliedētāja piegādi atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pozīcija | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)  | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| 1. | Elektroniskais plūsmas mērītājs |  |  |  |
| 2. | Plūsmas izkliedētājs – kalibrētu sprauslu komplekts plūsmas ierobežošanai |  |  |  |
| 3. | Iekārtu piegāde |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar piegādi saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_