**Papildinformācija:**

Pretendenta jautājums:

Vai Tehniskās specifikācijas 8.daļā nav ieviesusies kļūda attiecībā uz riepu izmēriem?

Vai Finanšu un tehniskā piedāvājuma 4.daļā nav ieviesusies kļūda ailē “Produkta izmantošana” attiecībā uz norādīto transportlīdzekļa marku?

Vai Finanšu un tehniskā piedāvājuma 8.daļā nav ieviesusies kļūda attiecībā uz riepu skaitu?

*Atbilde:*

Jā, pasūtītājs ir vecis šādus kļūdu labojumi:

1) Tehniskās specifikācijas 8.daļā:

- riepas augstums (% no riepas platuma) labots no 65 uz 70;

- pie norādītā riepas diametra (collās) tiek pievienos burts “C” – 15C;

2) Finanšu un tehniskajā piedāvājumā:

- 4.daļas ailē “Produkta izmantošana” norādītā transportlīdzekļa marka TOYOTA VERSO v/n KA7176 ir labota uz VW SHARAN v/n GP5132;

3) 8.daļā – riepu daudzums labots no 4 uz 8 gb.

**Tirgus izpētes 8.daļa: “Vissezonas riepu piegādes Tilžas pagasta pārvaldes sauszemes transportlīdzekļiem – VW CARAVELLE”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | |
| Riepu stāvoklis | jaunas |  | |
| Daudzums | 4 gb. |  | |
| Riepas platums | 195 mm |  | |
| Riepas augstums (% no riepas platuma) | 70 |  | |
| Riepas diametrs (collās) | 15C |  | |
| Sezona | vissezonas |  | |
| Ražošanas gads | ne zemāks kā 2021 |  | |
| Produkta izmantošana | * VW CARAVELLE v/n HA7891 * VW CARAVELLE v/n GH9438 | jā □ | nē □ |
| **Cita informācija** | Pretendents nodrošina preces piegādi uz pasūtītāja norādīto adresi – Tilžas pagasta pārvalde, Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572. | jā □ | nē □ |

**Tirgus izpētes 4.daļa: “Ziemas riepu piegāde Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas sauszemes transportlīdzeklim – VW SHARAN”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | |
| Riepu stāvoklis | jaunas |  | |
| Daudzums | 4 gb. |  | |
| Riepas platums | 215 mm |  | |
| Riepas augstums (% no riepas platuma) | 60 |  | |
| Riepas diametrs (collās) | 16 |  | |
| Sezona | ziemas ar radzēm |  | |
| Ātruma indekss | ne zemāk kā R |  | |
| Kravnesības indekss | 99 |  | |
| Ražošanas gads | ne zemāks kā 2021 |  | |
| Produkta izmantošana | VW SHARAN v/n GP5132 | jā □ | nē □ |
| **Cita informācija** | Pretendents nodrošina preces piegādi uz pasūtītāja norādīto adresi – Balvu novada Izglītības pārvalde, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501. | jā □ | nē □ |

**Tirgus izpētes 8.daļa: “Vissezonas riepu piegādes Tilžas pagasta pārvaldes sauszemes transportlīdzekļiem – VW CARAVELLE”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | |
| Riepu stāvoklis | jaunas |  | |
| Daudzums | 8 gb. |  | |
| Riepas platums | 195 mm |  | |
| Riepas augstums (% no riepas platuma) | 70 |  | |
| Riepas diametrs (collās) | 15C |  | |
| Sezona | vissezonas |  | |
| Ražošanas gads | ne zemāks kā 2021 |  | |
| Produkta izmantošan8a | * VW CARAVELLE v/n HA7891 * VW CARAVELLE v/n GH9438 | jā □ | nē □ |