**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preces / pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** |
| Maketēšana | * pasūtītājs nodrošina visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju (tekstu un fotogrāfijas); * pretendents sagatavo maketu saskaņā ar vienoto dabas pārvaldes stilu; * dizains tiek saskaņots ar pasūtītāju pirms planšetes izgatavošanas.   Informācija: <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12780/download> | - |
| Planšete | * 3 mm alumīnija kompozītmateriāla (piemēram, Neobond) plāksnes; * druka – UV tintes druka tieši uz materiāla; * pretendets nodrošina teksta un fotogrāfiju kvalitatīvu druku; * drukātais teksts un fotogrāfijas ir izturīgas pret laika apstākļiem. | - |
| Katedras tipa stends A2 ar informācijas planšeti, kas liekams uz diviem balstiem | * planšetes izmērs – 420 mm x 594 mm vai noapaļojot uz 420 mm x 600 mm.   Informācija: <https://www.daba.gov.lv/lv/media/12780/download> | 5 gb. |
| **Cita imformācija** | * pretendents nodrošina preču piegādi uz Viļakas muzeju, Balvu iela 13, Viļaka, Balvu nov., LV-4583; * garantijas laiks: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. | |

\* Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

□ (*atzīmē, ja piekrīt*) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)