1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ceļa zīmju piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām”

(ID Nr. BNP TI 2023/21)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Ceļa zīmju piegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/21)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehniskā specifikācija** | | **Pretendenta piedāvājums** | | |
| **Ceļa zīmes** | Ceļazīmju pamatnēm ir jābūt no cinkotā metāla. Ceļa zīmju pamatnē jāiestrādā informācija par CE marķējumu, izgatavotāju, izgatavošanas laiku (mēnesi un gada skaitļa pēdējos divus ciparus) un atsauci uz LVS EN 12899-1. Komplektācijā stiprinājumi. Piegādājot ceļa zīmes, tām jāpievieno atbilstības deklarācija. |  | | |
| **Ceļa zīmju uzlīmes** | Uzlīmēm jābūt no I klases atstarojošā materiāla – līmplēves. Ceļazīmēm, kuru elementiem Latvijas Valsts standarts nosaka augstāku atstarojošā materiāla klasi, jābūt izgatavotām atbilstoši LVS prasībām.  Virsmas materiālam, ieskaitot burtus, simbolus un apmales, jābūt pilnībā pielīmētam, bez gaisa burbuļiem, krokām, plaisām vai citiem defektiem. Burtiem, cipariem, simboliem un apmalēm jābūt precīzi nogrieztām, ar asiem stūriem un bez plaisām. |  | | |
| **Stiprinājumi** | Ceļa zīmēm jābūt nokomplektētām ar stiprinājuma kronšteiniem, skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem, kas nodrošina ceļazīmes stabilu piestiprināšanu uz balsta. Stiprinājumiem jābūt no metāla ar antikorozijas pārklājumu (cinkoti). |  | | |
| **Ceļa zīmju balsti** | Ceļa zīmju balsti no metāla, karsti cinkoti, ar cinka pārklājumu, ar korozijas noturību SP1. Balstiem jābūt nokomplektētiem ar atbilstoša izmēra hermētiskiem plastmasas korķiem, kas nepieļauj mitruma un nokrišņu iekļūšanu balstos. |  | | |
| **Cita informācija** | Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1;2;3-2016, LVS EN 12899-1:2008. | jā □ | nē □ | |
| Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole atbilstoši LVS EN 12899-4:2008 | jā □ | nē □ | |
| **Pretendents nodrošina preces piegādi uz pasūtītāja norādīto adresi :**  *(aizpilda par tām tirgus izpētes daļām, uz kurām tiek sniegts piedāvājums)* | | | | |
| Tirgus izpētes 1.daļā:  Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov., LV-4594 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 2.daļā:  Dārza iela 27, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 3.daļā:  „Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 4.daļā:  Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Balvu nov., LV-4582 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 5.daļā:  Jaunatnes iela 3-1, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov., LV-4574 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 6.daļā:  Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pag., Balvu nov., LV-4577 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 7.daļā:  Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 8.daļā:  Skolas iela 1A, Rekova, Šķilbēnu pag., Balvu nov., LV-4587 | | jā □ | | nē □ |
| Tirgus izpētes 9.daļā:  Brīvības iela 3A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 | | jā □ | | nē □ |

**Nepieciešamais ceļa zīmju apjoms un izmēri katrā tirgus izpētes daļā**

Tirgus izpētes 1.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Baltinavas pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.519 “Apdzīvotas vietas sākums” | gab. | 1 | 400 x 1000 mm |
| 2. | Ceļa zīme Nr.520 “Apdzīvotas vietas beigas” | gab. | 1 | 400 x 1000 mm |
| 3. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums” | gab. | 4 | D=600 |
| 4. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 6 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 2.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Bērzpils pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.615 “Atpūtas vieta” | gab. | 1 | 600 x 600 mm |
| 2. | Ceļa zīme Nr.618 “Peldvieta vai baseins” | gab. | 1 | 600 x 600 mm |
| 3. | Ceļa zīme Nr.708 “Ūdensšķēršļa nosaukums”, uzraksts - Iča | gab. | 3 | 1200 x 400 mm |
| 4. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 5 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 3.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Briežuciema pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 1 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 4.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Kupravas pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.556 “Apdzīvotas vietas beigas”, izraksts - Kuprava | gab. | 1 | 365 x 1200 mm |
| 2. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 10 | D=60mm, L=4,5m |

Tirgus izpētes 5.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Krišjāņu pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums”, uzraksts – 10 t | gab. | 1 | D=600 mm |
| 2. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 5 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 6.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Lazdukalna pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.206 “Dodiet ceļu” | gab. | 2 | 700 x 700 mm |
| 2. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums”, uzraksts – 10 t | gab. | 1 | 700 x 700 mm |
| 3. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 5 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 7.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Lazdulejas pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums”, uzraksts – 3,5 t | gab. | 2 | D=600 mm |

Tirgus izpētes 8.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Šķilbēnu pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.519 “Apdzīvotas vietas sākums” | gab. | 1 | 400 x 1000 mm |
| 2. | Ceļa zīme Nr.520 “Apdzīvotas vietas beigas” | gab. | 1 | 400 x 1000 mm |
| 3. | Ceļa zīme Nr.521 “Pilsētas vai ciema sākums”, uzraksts - UPĪTE | gab. | 1 | *Proporcionāli uzraksta izmēram* |
| 4. | Ceļa zīme Nr.522 “Pilsētas vai ciema beigas”, uzraksts - UPĪTE | gab. | 1 | *Proporcionāli uzraksta izmēram* |
| 5. | Ceļa zīme Nr.301 “Iebraukt aizliegts” | gab. | 2 | D=600 |
| 6. | Ceļa zīme Nr.206 “Dodiet ceļu” | gab. | 2 | 900 x 900 mm |
| 7. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums”, uzraksts - 3,5 t | gab. | 2 | D=600 |
| 8. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 10 | D=60mm, L=3,5m |

Tirgus izpētes 9.daļā – “Ceļa zīmju piegāde Tilžas pagasta pārvaldes vajadzībām”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Nosaukums/ apraksts** | **Mērv.** | **Daudzums** | **Izmērs** |
| 1. | Ceļa zīme Nr.206 “Dodiet ceļu” | gab. | 3 | 700 x 700 mm |
| 2. | Ceļa zīme Nr.306 “Kravas automobīļiem braukt aizliegts” | gab. | 1 | D=700 mm |
| 3. | Ceļa zīme Nr.312 “Masas ierobežojums”, uzraksts - 7t | gab. | 4 | D=700 mm |
| 4. | Ceļa zīme Nr.801 “Attālums līdz objektam” | gab. | 3 | 600 x 300 mm |
| 5. | Cinkota caurule ar aizsargkorķi | gab. | 10 | D=60mm, L=3,5m |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un uzdevumus, atbilstoši tirgus izpētes daļai, uz kuru tiek iesniegts piedāvājums.**

20\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)

*Amats, vārds uzvārds, paraksts*1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)