1.pielikums

Tirgus izpētei

“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0,

LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

ID Nr. BNP TI 2023/72

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDVAJUMS**

**“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0, LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/72)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Stikla kausēšanas krāsns, 1.gb. | *Ražotājs, modelis* |
| Tips – elektriskā, augšpusē kraujamaTemperatūra – vismaz 950 °CIekšējie izmēri:platums – 410 mm (±10%)dziļums – 410 mm (±10%)augstums – 230 mm (±10%)Jauda – vismaz 2,0 kWSvars – 50 kg (±10%)Pieslēgums – 1-fāzu | *Tips* – *Temperatūra* – *Iekšējie izmēri:* *platums* – *dziļums* – *augstums* –*Jauda* – *Svars* – *Pieslēgums* – |
| Stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs\* | *Pretendenta piedāvātās stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs* |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preces piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)