1.pielikums

Tirgus izpētei

“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0,

LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”

ID Nr. BNP TI 2023/72

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDVAJUMS**

**“Stikla kausēšanas krāsns piegāde, projekta Crafts 2.0, LVIII-064 “Latgales tradicionālo amatu stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/72)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| Stikla kausēšanas krāsns, 1.gb. | *Ražotājs, modelis* | |
| Tips – elektriskā, augšpusē kraujama  Temperatūra – vismaz 950 °C  Iekšējie izmēri:  platums – 410 mm (±10%)  dziļums – 410 mm (±10%)  augstums – 230 mm (±10%)  Jauda – vismaz 2,0 kW  Svars – 50 kg (±10%)  Pieslēgums – 1-fāzu | *Tips* –  *Temperatūra* –  *Iekšējie izmēri:*  *platums* –  *dziļums* –  *augstums* –  *Jauda* –  *Svars* –  *Pieslēgums* – | |
| Stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs\* | *Pretendenta piedāvātās stikla kausēšanas krāsns vizuālais paraugs* | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preces piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)