1.pielikums

Tirgus izpētei

Kalēja darbnīcas aprīkojuma piegāde, projekta Nr.LVIII-064 “Latgales

tradicionālās amatniecības stiprināšana” ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2023/88)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS**

**“Kalēja darbnīcas aprīkojuma piegāde, projekta Nr.LVIII-064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/88)**

**Tirgus izpētes 1.daļa – “Indukcijas krāsns piegāde”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Indukcijas krāsns (sildītājs metāla kausēšanai/ karsēšanai)**, ………… *(marka, modelis, ražotājs, valsts)*, 1 gb. |
| Tips – elektriskāIekšējie izmēri:platums – līdz 350 mmdziļums – līdz 550 mmaugstums – līdz 450 mmKabeļa garums – vismaz 1,5 mJauda – līdz 25 kWPieslēgums – līdz 380 V | *Tips –* *Iekšējie izmēri:**platums –* *dziļums –* *augstums –* *Kabeļa garums –* *Jauda –* *Pieslēgums –*  |
| Indukcijas krāsns vizuālais paraugs\*Compact Induction Heater, 15 kW Mid-Frequency | *Pretendenta piedāvātās indukcijas krāsns vizuālais paraugs\** |
| Piedāvātās preces atbilstības pamatojums | - preces ražotāja interneta adrese, kur var pārbaudīt piedāvātās preces atbilstību pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vai- □ *(atzīmēt, ja atbilst)* piedāvājumam pievienota ražotāja tehniskā dokumentācija (valsts valodā) |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

**Tirgus izpētes 2.daļa – “Laktas un kalšanas instrumentu piegāde”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Lakta**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. |
| Vēlamais materiāls – čugunsAugstums – 150-200 mm (±20%)Garums – 200-400 mm (±20%)Svars – 20-50 kg (±10%) | *Materiāls –* *Augstums –* *Garums –* *Svars –*  |
| Piedāvātās preces atbilstības pamatojums | - preces ražotāja interneta adrese, kur var pārbaudīt piedāvātās preces atbilstību pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vai- □ *(atzīmēt, ja atbilst)* piedāvājumam pievienota ražotāja tehniskā dokumentācija (valsts valodā) |
| **Kalšanas instrumenti – āmurs, knaibles**, ….. *(ražotājs, valsts)* |
| Āmurs, 1 gb.:Vēlamais galvas materiāls – tēraudsVēlamais roktura materiāls – rūdīts koksSvars – 500-1000 g (±10%) | *Āmurs:**Galvas materiāls –* *Roktura materiāls –* *Svars –*  |
| Knaibles 1 gb.:Vēlamais materiāls – tēraudsSvars – 500-800 g (±10%) | *Knaibles:**Materiāls –* *Svars –*  |
| Piedāvāto preču atbilstības pamatojums | - preču ražotāja interneta adrese, kur var pārbaudīt piedāvātās preces atbilstību pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vai- □ *(atzīmēt, ja atbilst)* piedāvājumam pievienota ražotāja tehniskā dokumentācija (valsts valodā) |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

**Tirgus izpētes 3.daļa – “Ugunskura vietas un katla ar statīvu piegāde”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **Ugunskura vieta**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. |
| Vēlamais materiāls – tēraudsDiametrs – 80-100 cm (±10%)Augstums – 30-50 cm (±10%) | *Materiāls –* *Diametrs –* *Augstums –*  |
| Piedāvātās preces atbilstības pamatojums | - preces ražotāja interneta adrese, kur var pārbaudīt piedāvātās preces atbilstību pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vai- □ *(atzīmēt, ja atbilst)* piedāvājumam pievienota ražotāja tehniskā dokumentācija (valsts valodā) |
| **Katls ar statīvu**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. |
| Katls ar rokturiem un vāku, iekarināms statīvā:Vēlamais materiāls – čugunsDiametrs – 20-40 cm (±10%)Tilpums – 10-20 l (±10%)Statīvs – metāla, ar regulējamu augstumu | *Katls ar rokturiem un vāku, iekarināms statīvā:**Materiāls –* *Diametrs –* *Tilpums –* *Statīvs –*  |
| Katla ar statīvu vizuālais paraugs\*SS.LV Dārza mēbeles un aksesuāri - Grilli un piederumi Ugunskura vieta  Platums: 930mm Dziļums: Riga Piegāde Ширина - Sludinājumi - Sludinājumi | *Pretendenta piedāvātā katla ar statīvu vizuālais paraugs:* |
| Piedāvātās preces atbilstības pamatojums | - preces ražotāja interneta adrese, kur var pārbaudīt piedāvātās preces atbilstību pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_vai- □ *(atzīmēt, ja atbilst)* piedāvājumam pievienota ražotāja tehniskā dokumentācija (valsts valodā) |
| **Cita informācija** |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)