1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ceļa drošības aizsargbarjeras piegāde

Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2023/109)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Ceļa drošības aizsargbarjeras piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/109)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| **Ceļa drošības aizsargbarjera, 1 gab.** | | |
| Vēlamais materiāls: kombinēts – metāls/ koks | *Materiāls: …* | |
| Barjeras garums: ne mazāk kā 25 m | *Barjeras garums: … m* | |
| Izmēri: stabs ik pēc 3-4 m | *Izmēri: stabs ik pēc … metriem* | |
| Tehniskie parametri:   * ierobežojuma līmenis – N2; * darba platums – 2,3m; * koka konstrukcijas – 100% impregnēta; * barjeras augstums no ceļa pamatnes – ne mazāk kā 80 cm | *Tehniskie parametri:*   * *ierobežojuma līmenis – N2 - … (jā/ nē)* * *darba platums – (2,3m) - … (jā/ nē)* * *koka konstrukcijas – 100% impregnēta - … (jā/ nē);* * *barjeras augstums no ceļa pamatnes – … cm* | |
| Preces kvalitāte atbilst “Ceļu specifikācijas 2019” norādītajām prasībām | *Preces kvalitāte atbilst “Ceļu specifikācijas 2019” norādītajām prasībām – … (jā/ nē)* | |
| Barjera īpaši pielāgota dabas objektu, mežu un kalnu ceļiem, parkiem, dabas rezervātiem, atpūtas vietām u.c. | *… (jā/nē)* | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preces piegādi (Baltinavas parks, Tilžas iela, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov.) | □ jā | □ nē |

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)