1.pielikums

Tirgus izpētei

“Kalēja darbnīcas aprīkojuma piegāde, projekta Nr.LVIII-064 “Latgales

tradicionālās amatniecības stiprināšana” ietvaros”

(ID Nr. BNP TI 2023/118)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS**

**“Kalēja darbnīcas aprīkojuma piegāde, projekta Nr.LVIII-064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana” ietvaros”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/118)**

**Tirgus izpētes 1.daļa – “Indukcijas krāsns piegāde”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| **Indukcijas krāsns (sildītājs metāla kausēšanai/ karsēšanai)**, ………… *(marka, modelis, ražotājs, valsts)*, 1 gb. | | |
| Tips – elektriskā  Iekšējie izmēri:  platums – līdz 400 mm  dziļums – līdz 500 mm  augstums – līdz 500 mm  Kabeļa garums – vismaz 1,5 m  Jauda – līdz 25 kW  Pieslēgums – līdz 380 V | *Tips –*  *Iekšējie izmēri:*  *platums –*  *dziļums –*  *augstums –*  *Kabeļa garums –*  *Jauda –*  *Pieslēgums –* | |
| Indukcijas krāsns (sildītāja) vizuālais paraugs\* | *Pretendenta piedāvātās indukcijas krāsns (sildītāja) vizuālais paraugs\** | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

**Tirgus izpētes 2.daļa – “Laktas un kalšanas instrumentu piegāde”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| **Lakta**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. | | |
| Vēlamais materiāls – čuguns | *Materiāls –* | |
| **Kalšanas instrumenti – āmurs, knaibles**, ….. *(ražotājs, valsts)* | | |
| Āmurs, 1 gb.:  Vēlamais galvas materiāls – tērauds | *Āmurs:*  *Galvas materiāls –* | |
| Knaibles 1 gb.:  Vēlamais materiāls – tērauds | *Knaibles:*  *Materiāls –* | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

**Tirgus izpētes 3.daļa – “Ugunskura vietas, katla un statīva piegāde”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | |
| **Ugunskura vieta**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. | | |
| Vēlamais materiāls – tērauds  Diametrs – 80-100 cm  Augstums – 30-60 cm | *Materiāls –*  *Diametrs –*  *Augstums –* | |
| **Katls un statīvs**, ….. *(ražotājs, valsts)*, 1 gb. | | |
| Katls ar rokturiem un vāku, iekarināms statīvā:  Vēlamais materiāls – čuguns  Tilpums – 10-20 l | *Katls ar rokturiem un vāku, iekarināms statīvā:*  *Materiāls –*  *Tilpums –* | |
| Katla un statīva vizuālais paraugs\*  SS.LV Dārza mēbeles un aksesuāri - Grilli un piederumi Ugunskura vieta  Platums: 930mm Dziļums: Riga Piegāde Ширина - Sludinājumi - Sludinājumi | *Pretendenta piedāvātā katla un statīva vizuālais paraugs:* | |
| **Cita informācija** | | |
| Pretendents nodrošina preču piegādi uz adresi Brīvības iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501 | □ jā | □ nē |

\* Pievienotajam attēlam ir informatīvs raksturs.

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)