1.pielikums

Tirgus izpētei

“Trīsdaivu gaisa pūtēja piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”

(ID Nr. BNP TI 2023/133)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Trīsdaivu gaisa pūtēja piegāde Baltinavas pagasta pārvaldei”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/133)**

Pretendents nodrošina trīsdaivu gaisa pūtēja komplekta piegādi, ko var salāgot ar notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu BIOBLOKUS - AEROTENKUS BIO M - 40, kuri atbilst UTN LV 41503025399 - 01 - 05 “Biobloki-aerotenki, sērija BIO M” un Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Preces tehniskie rādītāji:

* motora jauda – 1,5 kW;
* ražība 1,1 m3/min;
* gaisa ražošanas iekārtas apgriezieni 1035 apgr./ min;
* diferenciālais spiediens 0,3 bar;
* ķīlsiksnu pārvads;
* raksturojošie izmēri 770x750x570 mm, svars 150 kg;
* vēlams čuguna korpuss, rotoros augsta kvalitātes tērauds, dzenošās vārstas un rotori – tērauds 45 vai tērauda 40Cr, nobalansēti;
* klusinātāji filtri;
* ar iebūvētu izplūdes vārstu;
* komplektā ar atloku kompensatoru;
* pilnībā automātisks piedziņas siksnu spriegošanas mehānisms;
* eļļas apjoms 1,2 – 1,5 l

Pretendents nodrošina preces piegādi (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pag., Balvu nov.)

Pretendenta piedāvātais trīsdaivu gaisa pūtējs *(marka, modelis, ražotājvalsts)*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**□** (*atzīmē, ja piekrīt*) **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)