1.pielikums

Tirgus izpētei

“Pašvaldības iestāžu ēku remontdarbi Balvu novada

Balvu, Bērzkalnes, Žīguru pagastos”

(ID Nr. BNP TI 2023/143)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Pašvaldības iestāžu ēku remontdarbi Balvu novada Balvu, Bērzkalnes, Žīguru pagastos”**

**(ID Nr. BNP TI 2023/143)**

**DARBU APJOMU SARAKSTI**

**Tirgus izpētes 1.daļā – “Bruģēta celiņa ar slīpumu ierīkošana pie Balvu pagasta pārvaldes ēkas un iekštelpu kosmētiskais remonts Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Darba apjoms** |
| **1.** | **IETVE** |  |  |
| 1.1. | Betona nokalšana durvju priekšā | obj. | 1,00 |
| 1.2. | Blietēta smilts slāņa izveidošana (b=100 mm) | m2 | 3,75 |
| 1.3. | Trotuāra betona apmaļu uzstādīšana uz javas pamatkārtas (100\*200\*80) | m | 5,00 |
| 1.4. | Betona bruģakmens ieklāšana (b=60 mm) | m2 | 3,75 |
| **2.** | **IEKŠTELPA** |  |  |
| 2.1. | Koridora daļā slīpas koka detaļas iestrāde 0,25x0,92x0,10 invalīdu uzbrauktuvei uz kabinetu | gab. | 1,00 |
| 2.2. | Iekšdurvju maiņa ar apdari/ *plātākas durvis 2,08x0,98kārba/* | gab. | 1,00 |
| 2.3. | Krāsns krāsošana *Alumīnija ugunsdroša krāsa* | m2 | 2,10 |
| 2.4. | Skurstens revīzijas lūkas iestrāde/ cinks/ grīdas līmenis | gab. | 1,00 |
| 2.5. | Koka loga iekškārbas, rāmja krāsošana 2x | kompl. | 1,00 |
| 2.6. | Iekšsienu krāsošana telpā Nr.7/ 2x/Bindo 20 NCS S 0520-Y10R | m2 | 42,00 |
| 2.7. | Iekšsienu krāsošana telpā /Info telpa/ 2x/Bindo 20 NCS S 0520-Y10R | m2 | 42,00 |
| **3.** | **APGAISMOJUMS** |  |  |
| 3.1. | LED virsapmetuma panelis 600 x 600 | gab. | 2,00 |
| 3.2. | Elektroinstalācijas izveide paneļiem | kompl. | 1,00 |
| 3.3. | Āra apgaismojums LED prožektors ar kustības sensoru/ melns/ | gab. | 2,00 |

**Tirgus izpētes 2.daļā – “Ieejas pakāpienu un uzbrauktuves izbūve Bērzkalnes pagasta bibliotēkai”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Darba apjoms** |
|  | Betona sānmalu demontāža, savākšana un utilizācija | m3 | 1,80 |
|  | Betona pamatnes sagatavošana invalīdu uzbrauktuvei, ieskaitot zemes darbus | m2 | 2,20 |
|  | Sānmalas mūrēšana no keramzītblokiem un vidus aizpildīšana ar grants-šķembu Fr.0-32 mm maisījumu blietējot | apj. | 1,00 |
|  | Ieejas laukuma, pakāpienu un laukuma nosegšana ar betona plāksnēm 400x400 mm līmējot ar flīžu līmi | gab. | 40,00 |
|  | Sānmalu apmetuma atjaunošana | m2 | 3,00 |

**Tirgus izpētes 3.daļā – “Ārējo kāpņu remontdarbi un kāpņu priekšdaļas laukuma bruģēšana Žīguru pagasta bibliotēkai”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Darba apjoms (platība)** |
|  | Ārējo kāpņu apdare ar krāsaino kvarcu pārklājumu, margu izbūve | m2 | 3,00 |
|  | Kāpņu priekšdaļas laukuma bruģēšana | m2 | 7,5 |
|  | Celiņa bruģēšana | m2 | 16,00 |