1.pielikums

Tirgus izpētei “Balvu novada Sociālās pārvaldes

ēkas Raiņa ielā 52, Balvos, energosertifikāta izstrāde”,

ID Nr. SD/2024/1-27.2/2/TID

Tehniskā specifikācija tirgus izpētei

**“Balvu novada Sociālās pārvaldes ēkas Raiņa ielā 52, Balvos, energosertifikāta izstrāde”**

**ID Nr. SD/2024/1-27.2/2/TID**

**Tirgus izpētes priekšmets:** Energosertifikāta izstrāde Balvu novada Sociālās pārvaldes ēkai Raiņa ielā 52, Balvos.

**Objekts:** Balvu novada Sociālā pārvalde, Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads.

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta tehniskie dati: | |
| Konstrukcijas tips | Pamati – dzelzsbetona bloki (lentveida);  Vertikālās konstrukcijas tips – dzelzsbetona paneļi; Starpstāvu pārsegumi – dzelzsbetona paneļi;  Jumta konstrukcija – dzelzsbetona paneļu klājs virs bezspāru jumta konstrukcijām, jumta segums– ruberoīds. |
| Platība, kv.m | 1494,9 |
| Apkures sistēma | Centralizētā, siltummezgls 1.stāvā |

**Darba uzdevums:**

1. Veikt apsekošanu un nepieciešamos mērījumus.
2. Izstrādāt energosertifikātu.

**Situācijas apraksts:**

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktam, ja ēka pieder valstij vai pašvaldībai un tās kopēja telpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, ēkai jāveic energosertifikācija, saskaņā ar minēta likuma 13.panta pirmās daļas 3.apakšpunktu energosertifikātam jābūt izvietotam apmeklētajiem redzamā vietā. Ēkas energosertifikātu reģistrē Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Būvniecības valsts kontroles birojs apsekojot Balvu novada Sociālās pārvaldes ēku Raiņa ielā 52, Balvos konstatēja, ka ēkai nav veikta energosertifikācija un lūdz **izstrādāt energosertifikātu, kas izvietojams ēkā redzamā vietā un pieejams elektroniski.**