1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope

Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”

(ID Nr. BNP TI 2024/60)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, remonts un apkope** **Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/60)**

**Tirgus izpētes 1.daļa – “Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope Šķilbēnu pagasta Rekovas ciemā”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Preces/ darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Ūdens atdzelžošanas iekārtai WATEX CMB16x2: |
| 1.1. | filtrējošā materiāla komplekts | kompl. | 2 |
| 1.2. | filtra drenāžas stari | gab. | 2 |
| 1.3. | atgaisotājs | gab. | 1 |
| 2. | Demontāžas, montāžas un apkopes darbi objektā: |
| 2.1. | filtrējošā materiāla nomaiņa | kompl. | 2 |
| 2.2. | ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi | kompl. | 2 |
| 2.3. | vadības bloka apkope un remontdarbi | gab. | 2 |
| 2.4. | spiedbāku apkope | gab. | 2 |
| 2.5. | vecā atgaisotāja demontāža un jaunā uzstādīšana | gab. | 1 |
| 2.6. | reaktora skalošana un cauruļvadu pārbaude | gab. | 1 |
| 2.7. | gaisa regulēšanas sistēmas apkope | gab. | 1 |
| 2.8. | palaišana un ieregulēšana darbā | – | – |
| 2.9. | kontrolanalīžu veikšana parametriem – ūdens kopējā cietība, dzelzs un duļķainība | – | – |
| 3. | Montāžas materiāli (cauruļvadi, savienojumi, stiprinājumi) | kompl. | 2 |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*