1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope

Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”

(ID Nr. BNP TI 2024/60)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope Balvu novada Šķilbēnu pagasta Rekovas un Upītes ciemā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/60)**

**Tirgus izpēte – 2.daļai “Ūdens atdzelžošanas iekārtu remonts un apkope Šķilbēnu pagasta Upītes ciemā”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Preces/ darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1. | Ūdens atdzelžošanas iekārtai WATEX CMB16x4 + R24: | | |
| 1.1. | filtrējošā materiāla komplekts | kompl. | 4 |
| 1.2. | filtra drenāžas stari | gab. | 4 |
| 2. | WATEX reaktors R21 (vai ekvivalents) komplektā ar Spirotech (vai ekvivalents) atgaisotāju | kompl. | 1 |
| 3. | Vadības sistēma Impulss gaisam | kompl. | 1 |
| 4. | Impulsa modulis skaitītājam Zenner MTK-N | gab. | 1 |
| 5. | Gaisa regulēšanas sistēma | kompl. | 1 |
| 6. | Gaisa kompresors bez eļļas | gab. | 1 |
| 7. | Demontāžas un montāžas darbi objektā: | | |
| 7.1. | filtrējošā materiāla nomaiņa | kompl. | 4 |
| 7.2. | ūdens sagatavošanas iekārtu apkopes darbi | kompl. | 4 |
| 7.3. | vecā reaktora demontāža, jauna uzstādīšana | – | – |
| 7.4. | spiedbāku apkope | gab. | 1 |
| 7.5. | cauruļvadu montāža |  |  |
| 7.6. | iekārtu uzstādīšana | gab. | 2 |
| 7.7. | palaišana un ieregulēšana darbā | – | – |
| 7.8. | kontrolanalīžu veikšana parametriem – ūdens kopējā cietība, dzelzs un duļķainība | – | – |
| 8. | Montāžas materiāli (cauruļvadi, savienojumi, stiprinājumi) | kompl. | 2 |

□ *(atzīmē, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]*