2.pielikums

Tirgus izpētei

“Ārdurvju izgatavošana un piegāde pašvaldības

daudzdzīvokļu mājām Balvu novada Krišjāņu pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2024/87)

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Ārdurvju izgatavošana un piegāde pašvaldības**

**daudzdzīvokļu mājām Balvu novada Krišjāņu pagastā”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/87)**

1. Piegādātājam, kopā ar pasūtītāja pārstāvi, jāapseko objekts un jāprecizē durvju izmēri un nepieciešamie materiālu daudzumi dabā.
2. Jānodrošina durvju piegāde objektā.
3. Durvīm vizuāli jābūt saskaņotām ar durvīm, kas jau ir nomainītas vienai no kāpņutelpām (skat. datni “Durvju vizualizācija”)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Tehniskās prasība** |
| 1. | Durvju veids – plastikāta |
| 2. | Durvju izmēri:   * labā puse: * platums – 73 cm; * augstums – 205 cm; * kreisā puse: * platums – 50 cm; * augstums – 205 cm |
| 3. | Siltuma caurlaidības koeficients stikla paketēm – U= 1,1 W/m2K |
| 4. | Durvju atvēršana:   * kreisā puse – nav atverama; * labā puse – ir atverama, pa labi uz ārpusi |
| 5. | Durvju krāsa – vēlams, balta |
| 6. | Augšējā daļa durvju abām pusēm, caurspīdīga |

*(atzīmēt, ja piekrīt)* **Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.**

*Amats, vārds uzvārds, paraksts[[1]](#footnote-1)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)