1.pielikums

Tirgus izpētei

“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes

struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”

(ID Nr. BNP TI 2024/108)

*[uz uzņēmuma veidlapas]*

**TEHNISKĀ SPECIFIKACIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Prožektoru piegāde un uzstādīšana Balvu novada Kultūras pārvaldes**

**struktūrvienībai Kubulu Kultūras namam”**

**(ID Nr. BNP TI 2024/108)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iekārta** | **Specifikācija** | **Skaits** |
| Prožektors | Barošanas avots: no 100 līdz 240 V maiņstrāva, ar vēlamajiem 50/60 Hz.Enerģijas patēriņš: līdz 110 W.Vēlamā IP klasifikācija: IP20.Vēlamā aizsardzības klase: I klase.Vēlamais lampas tips: LED lampa.Vēlamais LED: 1 x COB *(chip-on-board)* 100 W.Krāsu temperatūra: ne mazāk kā 3000K.Vēlamais zibspuldzes ātrums: no 0 līdz 25 Hz.Vēlamo DMX kanālu skaits: 1; 2; 3.DMX ieeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (M) stiprinājuma versija.DMX izeja: ne mazāk kā 3 kontaktu XLR (F) montāžas versija.Vēlamais barošanas pieslēgums: tīkla ievade P-Con, montāžas versija barošanas avota vads ar drošības spraudni.Vēlamā dzesēšana: ar temperatūru regulējams ventilators.Vēlamā kontrole: DMX; Light J programmatūra.Krāsu renderēšanas indekss (CRI): no 90 līdz 100.Sijas leņķis: no 11 līdz 48 °.Sijas leņķis (1/2 pīķa): no 11 līdz 35 °.Sijas leņķis (1/10 pīķa): no 15 līdz 48 °.Apgaismojums luksos (lx): šaurs WW 3m: ne mazāk kā 15535 lx, 6m: ne mazāk kā 3666 lx;platais WW 3m: ne mazāk kā 2387 lx, 6m: ne mazāk kā 654 lx.Displeja tips: ne mazāks kā 4 ciparu 7 segmentu LED displejs.Vēlamie izmēri:platums: ne lielāks kā 26,0 cm;dziļums: ne lielāks kā 43,5 cm;augstums: ne lielāks kā 37,5 cm.Vēlamā korpusa krāsa: melna. | 4 |
| Prožektora stiprinājumi | Savietojamība: prožektors pamērots piestiprināšanai pie griestu sijas. Rāmis: vieglākai transportēšanai ar īpaši izturīgu un nodilumizturīgu materiālu, kas piešķir montāžai stingrību.Vēlamā stiprinājuma krāsa: melna. | 4 |
| Uzstādīšana | Prožektors tiek stiprināts uz pasūtītāja norādītas griestu sijas. | 1 |

[ ]  *(atzīmēt, ja piekrīt)* Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

*[Amats, vārds uzvārds, paraksts*[[1]](#footnote-1)*]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. [↑](#footnote-ref-1)