**Jautājumi 02.07.2020.**

**Jautājums №1.**
Saskaņā ar 1.1. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

-*Pamatnes sagatavošana Šķembu seguma papildināšana un blietēšana - 200 m2*

1) **Kāds ir pamatnes augstums (dziļums)?**

**Jautājums №2.**
Saskaņā ar 1.3. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

-*Pontona piegāde un uzstādīšana - 15 m2*

2) **No kāda materiāla pontonam jābūt izgatavotam?**

**Jautājums №3.**
Saskaņā ar 1.6. punkta konkursa Tehniskā specifikācija:

-*Apgaismojuma laternas ar saules baterijām - 3 gab.*

3) **Lūdzu, informējiet par laternas pamata tehniskiem parametriem vai norādiet interneta vietni, kur atrodama nepieciešamā produkcija?**

Tehniskā specifikācija/Darbu apjomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Tāmes pozīcija** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|
| **1** | **Krasta labiekārtošanas darbi.** |   |   |
| 1.1. | Pamatnes sagatavošana Šķembu seguma papildināšana un blietēšana | m2 | 200 |
| 1.2. | Apmaļu ierīkošana  | m/t | 60 |
| 1.3. | Pontona piegāde un uzstādīšana  | m2 | 15 |
| 1.4. | Tualešu piegāde un uzstādīšana  | gab. | 1 |
| 1.5. | Atpūtas galdiņi un soliņi piegāde un uzstādīšana | kompl. | 2 |
| 1.6. | Apgaismojuma laternas ar saules baterijām | gab. | 3 |

**Atbildes 03.07.2020.**

1. Pozīcijā – pamatnes sagatavošana, šķembu seguma papildināšana un blietēšana paredzēts izveidot stāvlaukumu vieglajām automašīnā ar izmēriem 20 m garu un 10 m platu. Laukuma malas jānostiprina ar apmalēm - izmērs: 1000 x 300 x 150 mm, pamatnei jāizņem melnzeme, jāieber smilts slānis 15cm biezumā - drenējošais slānis. Laukums jāpapildina ar dolomīta šķembām 10cm biezā kārtā, blietējot.
2. Pontons jāizveido no peldoša materiāla (plastmasas kubi). Karkasam jābūt no metāla profiliem, klājs noklāts ar (Koksnes-polimēra kompozītmateriāls) dēļiem. Pie krasta piestiprināms ar lokano eņģu stiprinājumu. Peldošais gals jānostiprina ar enkuriem un trosēm (2gab).
3. Apgaismojuma laternas ar saules baterijām jāizvieto pie galdiņiem uz stāvlaukuma pusi. Nepieciešamās produkcijas paraugus lūdzam skatīt pielikumā.

Papildus sniedzam šādu informāciju:

1. Atpūtas galdiņus un soliņus no koka un metāla karkasa uzstāda zālienā.
2. Bērnu šūpoles izvietotas uz dienvidu pusi no atputas galdiem.
3. Tualeti uzstāda pie esošiem kokiem laukuma rietumu malā.

Pielikumā: aprīkojuma paraugu foto (izmanto paraugos uzrādītos vai līdzvērtīgus produktus).