**Jautājumi un atbildes 27.04.2021.**

**Jautājumi:**

Atsaucoties uz Jūsu izsludināto iepirkumu ID NR. BNP TI 2021/43, lūdzam precizēt:

1. Pozīcijā darba galds - tehniskajā specifikācijā noradīts, ka organisko stiklu jāpiestiprina vienā pusē pie galda virsbūves, otrā pusē pie esošās stikla sienas. Kā Jūsu domājat to piestiprināt?

2. Pozīcijā darba galds - tehniskajā specifikācijā noradīts, kapriekšpuse jābūt dekoratīvai apdarei no saplākšņa, krāsa Platīns U12115, bet Attels R katalogā šī krasa pieder LKSP

3. Virsdrēbju skapis Klientu konsultēšanas kabinetā - norādīts tikai augstums 2m, bet cik ir platums un dziļums?

4. Pārrunu galds - kāds ir nepieciešamais augstums?

5. Daļa no tehniskajā specifikācijā noradītajiem materiāliem ir Platina U12115, bet daļa detaļu Platina B0859. Šis krasas ir ļoti līdzīgas, gandrīz identiskas. Vienam tikai nedaudz atšķirās struktūra. Jums tiešām nepieciešamas mēbeles no šiem diviem materiāliem? Ja jā, tad lūdzu norādiet kādā tonī izgatavot pārējās galda detaļas - sānus, starpsienas, augšējā virsma

**Atbildes:**

1. Organisko stiklu jāpiestiprina izmantojot distancerus.
2. Atsauce uz SIA "Attēls R" katalogu tehniskajā specifikācijā tika norādīta, lai norādītu krāsas, nevis materiālu. Dekoratīvajai apdarei jābūt no saplākšna. Materiāla iegādes vietai nav nozīmes, ja vien tas atbilst tehniskajai specifikācijai.
3. Virsdrēbju skapja platumam jābūt 0,8 m, dziļumam – 0,4 m.
4. Pārrrunu galda augstumam jābūt 0,71 m.
5. Krāsas tiek pieprasītas atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Sāni, starpsienas un augšējā virsma tiek paredzēta ar krāsu Platīns B0859.