**Projektēšanas uzdevums**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārīgie dati par objektu** | | |
| 1.1 | *Objekts* | Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība **Lauku iela, Balvu pilsēta** | |
| 1.2 | *Projektējamā objekta*  *adrese* | Lauku iela, Balvi, Balvu novads. | |
| 1.3 | *Zemes gabala īpašnieks* | *Balvu novada pašvaldība,*  *Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501* | |
| 1.4 | *Īpašuma tiesības*  *apliecinoši dokumenti* | *Zemesgrāmatu apliecība.* | |
| 1.5 | *Zemes vienības kadastra*  *apzīmējums* | 3801 001 0382 – Lauku iela | |
| 1.6 | *Projekta pasūtītājs* | *Balvu novada pašvaldība,*  *Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501*  *Tālrunis: 64522453*  *e-pasts:* [*dome@balvi.lv*](mailto:dome@balvi.lv) | |
| 1.7 | *Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis* | *Balvu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vadītājs – Pilsētas pārvaldnieks*  *Sandis Meiers*  [*sandis.meiers@balvi..lv*](mailto:sandis.meiers@balvi..lv)  *t. 22322003* | |
| 1.8 | *Trases garums* | ~603m – Lauku iela | |
| 1.9 | *Būves klasifikācijas kods* | *21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu* | |
| 1.10 | *Būvniecības veids* | *Pārbūve /Būvniecības iesniegums/* | |
| 1.11 | *Projektēšanas stadijas* | *Tehniskais projekts* | |
| 1.12 | *Tehniskās dokumentācijas nosaukums* | Lauku ielas pārbūve 603 m garumā, Balvu pilsētā | |
| 1.13 | *Projektēšanas ilgums* | *60 dienas no līguma noslēgšanas brīža*  **Plānotie līguma izpildes termiņi:**   * **60 (sešdesmit)** kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam. | |
| 1.14 | *Prasības autoruzraudzībai* | ***Paredzēt autoruzraudzību.***  *Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.*  *Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz* ***divas reizes mēnesī*** *būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.* | |
| 1.15 | *Saskaņošana ar pasūtītāju* | ***Veic projektētājs*** *pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.*  *Būvprojekts saskaņošanai ar pasūtītāju iesniedzams Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā.* | |
| 1.17 | *Saskaņošana ar citām institūcijām* | *Būvprojekta saskaņošanu* ***veic projektētājs*** *saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.* | |
| 1.18 | *Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/ akceptēšana* | ***Veic projektētājs*** *pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Balvu novada pašvaldības Būvvaldē.* | |
| 1.19 | *Būvatļauja* | *Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju.* | |
| 1.20 | *Projektēšanas mērķis* | * *Ielas izbūve ar a/b segumu 0.000-0.411, dubultās virsmas segums 0.411-0.603;*   *Platums – 5 m;*  *Garums – 603 m;*   * *Projektējamais ūdensvads - 585 m;* * *Projektējamā sadzīves kanalizācija - 20 m;* * *Caurteku nomaiņa 1 gab., Ø500, garums -15 m;* * *Paredzēt pārtīrīt grāvju lietus ūdens sistēmu, izbūvēt nobrauktuves* | |
| 1.21 | *Objekta apsekošana* | *Objekta apsekošanu pretendents veic kopīgi ar pasūtītāju.* | |
| 1.22 | *Inženierizpēte* | *Ģeodēziskā un topogrāfiskā* | *Ģeotehniskā* |
| *Izstrādā izpildītājs* | *Izstrādā izpildītājs* |
| *Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.*  *Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību nosaka pasūtītājs kopā ar tehniskās dokumentācijas izstrādātāju un inženierizpētes darbu izpildītāju.* | |
| 1.23 | *Koku un krūmu ciršanas atļauja* | *Pieprasa projekta izstrādātājs Balvu novada pašvaldības Būvvaldē.* | |
| **2.** | ***pRASĪBA IZSTRĀDĀT*** | | |
| 2.1 | *Projektēšanas nosacījumi* | *1. Projekta sastāvs:*  *1) vispārīgā daļa;*  *2) Ģenerālplāns*  *3) Arhitektūras daļa*  *- Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns*  *-Teritorijas vertikālais plānojums;*  *- grafiskais dokuments ar ceļa vai ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm*  *- raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm*  *4) Darbu organizēšanas projekts;*  *5)Būvdarbu apjomi,*  *6)Izmaksu aprēķins,* | |
| 2.2 | *Prasības ģenerālplānam* | * *Ģenerālplāns, izstrādājams atbilstošā mērogā, uz topogrāfiskā plāna, atbilstoši visiem saistošajiem noteikumiem, normatīviem un standartiem.* | |
| 2.3 | *Prasības arhitektūras sadaļai* | * *iekļaut vertikālo plānojumu, izstrādāt ielai vizuālo risinājumu, raksturīgos griezumus ar augstuma atzīmēm un citus, nepieciešamos plānus.* * *Pārbūvi paredzēt Balvu novada pašvaldībai piederošās zemesgabalu robežās. Ja tiek skarti trešo personu īpašumi, nepieciešams saskaņojums no zemesgabala īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.* * *Paredzēt asfaltbetona ielas segumu;* * *Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzēt to aizsardzību vai pārbūvi, ja tas nepieciešams.* | |
|  |  |  | |
| 2.5 | *Prasības Darbu organizēšanas projektam* | * *Izstrādāt būvdarbu ģenerālplānu atbilstošā mērogā,* * *Izstrādāt darba aizsardzības plānu un skaidrojošo aprakstu.* | |
| 2.6 | *Prasības izmaksu aprēķinam* | * *Izmaksu aprēķinu izstrādāt atsevišķā sējumā.* | |
| 2.7 | *Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar* ***būvniecības iesniegumu*** | ***Sagatavo tehnisko dokumentu izstrādātājs.***  *-) Aizpildīts būvniecības iesniegums*  *-) Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi.*  *-) Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa/ielas vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;*  *-) Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas;*  *-) Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti* | |
| 2.8 | *Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits* | *Projektētājs iesniedz pasūtītājam:*  ***6 eksemplārus papīra versijā*** *(1 eks. Balvu novada pašvaldības Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un*  ***CD formātā*** *(1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)* | |
| 2.9 | *Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti* | *Ūdens, kanalizācijas vadu projektēšanai pievienoti tehniskie noteikumi no P/A “SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos.* | |

**Sagatavoja:**

Balvu novada pašvaldības

Saimnieciskās nodaļas vadītājs-Pilsētas pārvaldnieks **Sandis Meiers**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_.\_\_\_.2017.

#### PASŪTĪTĀJS: PROJEKTĒTĀJS:

*Imanta Serdāne \_\_\_\_\_\_*

Balvu novada pašvaldības izpilddirektore